WS01000010,無線裝置設定精靈
WS01000040,2.02
WS02010010,歡迎
WS02010020,歡迎使用無線裝置設定精靈
WS04000010,設置IP位址
WS04000020,設定機器 IP 位址的方式
WS04000030,自動取得一個IP位址
WS04000050,設定靜態的IP位址
WS04000060,IP位址
WS04000070,子網路遮罩
WS04000080,閘道
WS05020010,無線網路名稱
WS05020020,設定與機器關聯的無線網路名稱。
WS05020030,SSID (網路名稱)
WS05020040,這是一個Ad-hoc網路，沒有存取點
WS05020060,頻道
WS05030010,正在搜尋無線網路...
WS05040010,可以使用的無線網路
WS05040020,選擇您要連接的 SSID (網路名稱)。
WS05040040,SSID (網路名稱)
WS05040050,頻道
WS05040060,無線模式
WS05040070,訊號
WS05040080,存取點/基地台
WS05040090,Ad-hoc網路
WS05040100,如果 SSID (無線存取點的 ID) 未出現在此清單中，或要將其隱藏，您仍可以按一下「進階」按鈕來設定。
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,注意：
WS05060020,無線網路不安全
WS05060021,原因在於它沒有使用安全驗證和加密。
WS05060030,您想繼續設定嗎？
WS05060040,SSID (網路名稱)：
WS06000010,驗證方法和加密模式
WS06000020,設置驗證方法和加密模式。
WS06000030,驗證方法
WS06000040,加密模式
WS06000050,網路金鑰 (密碼)
WS06000070,SSID (網路名稱)
WS06000080,內部驗證方法
WS07000010,無線網路設定確認
WS07000020,按一下「下一步」向機器提交下列設定
WS07000060,通訊模式
WS07000070,基礎架構
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (網路名稱)
WS07000150,自動
WS07000190,IP位址
WS07000200,子網路遮罩
WS07000210,閘道
WS07000220,頻道
WS07000230,驗證方法
WS07000240,加密模式
WS07000270,變更IP位址
WS07000280,內部驗證方法
WS08010010,提交設定 ...... 請等待..
WS21000010,使用者驗證
WS21000020,設置驗證方法和加密模式
WS21000030,SSID (網路名稱)
WS21000040,使用者驗證
WS21000050,用戶ID
WS21000060,用戶密碼
WS43000000,網路金鑰設置
WS43000010,請輸入先前檢查的網路金鑰 (密碼)。
WS43000020,會自動偵測無線網路驗證與加密類型。只需輸入網路金鑰 (密碼)。
WS44000010,認證設置
WS44000020,設置用戶端認證和伺服器認證驗證。
WS44000030,SSID (網路名稱)
WS44000040,用戶端認證
WS44000050,伺服器認證確認
WS44000051,無確認
WS44000052,CA 認證
WS44000053,CA 認證 + 伺服器 ID
WS44000060,伺服器 ID
WS46000010,連接到網路失敗
WS46000020,確認以下各項然後按一下 [重新嘗試]：
WS46000230,無法偵測到您的無線存取點/路由器。(TS-02)
WS46000240,- 拔下無線存取點/路由器的電源線，等待 10 秒後，再將電源線插回。
WS46000250,- 檢查您的無線存取點/路由器未使用其他的安全性設定，例如 MAC 位址篩選
WS46000260,- 檢查您選擇了正確的 SSID (網路名稱) 並輸入了正確的網路金鑰 (密碼)
WS46000270,- 本機器不支援 5GHz SSID/ESSID，您必須選擇一個 2.4 GHz SSID/ESSID。請確定存取點/路由器已設為 2.4GHz 或 2.4GHz/5GHz 混合模式。
WS46000280,MAC 位址:
WS46000330,機器無法連線至您的無線存取點/路由器。(TS-03)
WS46000340,- 檢查您選擇了正確的 SSID (網路名稱) 並輸入了正確的網路金鑰 (密碼)。
WS46000350,- 如果您不知道此項資訊，請參閱您的存取點/路由器隨附的用戶指南。
WS46000430,已在您的無線存取點/路由器上偵測到不支援的驗證/加密方法。(TS-04)
WS46000440,- 本機器不支援您的無線存取點/路由器使用的驗證/加密方法。 檢查您已選擇了正確的 SSID (網路名稱)
WS46000530,指定的 SSID (網路名稱) 和網路金鑰 (密碼) 不正確。(TS-05)
WS46000540,- 檢查您選擇了正確的 SSID (網路名稱) 並輸入了正確的網路金鑰 (密碼)。
WS46000630,指定的無線安全性資訊不正確。(TS-06)
WS46000640,- 檢查您選擇的驗證/加密方法，並確定您輸入了正確的網路金鑰 (密碼)。
WS51000010,正在偵測現有的無線網路設定
WS51000020,已偵測到無線網路設定。
WS51000030,如果要將您的機器連線至公司網路，請向網路管理員確認 SSID (網路名稱) 和網路金鑰 (密碼)。
WS51000040,SSID (網路名稱)：
WS51000050,您是否要將您的機器連線至此無線網路？
WS51000060,是的，我要將機器連線至此無線網路。
WS51000070,否，我要將機器連線至另一個無線網路。
WS98050010,不正確的網路金鑰 (密碼)
WS98050020,(ASCII WEP Key)
WS98050030,您輸入的 WEP 金鑰 (密碼) 不正確。
WS98050040,64(40) bit WEP   : "Hello"
WS98050050,128(104) bit WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,輸入5個或13個字元，例如：
WS98060010,不正確的網路金鑰 (密碼)
WS98060020,(Hex. WEP Key)
WS98060030,您輸入的 WEP 金鑰 (密碼) 不正確。
WS98060040,輸入10個或26個十六進位數字，例如：
WS98060050,64(40) bit WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128(104) bit WEP : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,安裝未完成
WS98070020,安裝沒有完成。
WS98070030,如果您退出這個安裝程式，將無法設定您機器的無線設定。
WS98070040,如要繼續設定您的機器，請按一下「繼續」。
WS98070050,退出這個安裝程式，請按一下「退出」。
WS98100010,不正確的網路金鑰 (密碼)
WS98100020,網路金鑰 (密碼) 是 8 到 63 個字元組成的 ASCII 字串。
WS98150010,不正確的網路金鑰 (密碼)
WS98150020,未正確輸入網路金鑰 (密碼)。視驗證方法而定，輸入 5 個或 8 到 63 個字元。例如：
WS98150030,如需更多資訊，請參見說明文字。
WS98160010,USB 連接錯誤
WS98160020,請確認 USB 纜線已連接到您的機器。
WS98160030,請確認您的機器已開啟。
WS99010010,執行
WS99010020,取消
WS99010030,退出
WS99010040,返回
WS99010050,下一步
WS99010060,說明
WS99010070,更新
WS99010090,重新開始
WS99010100,進階
WS99010130,我的 SSID 在哪裡？
WS99010140,我的網路金鑰 (密碼) 在哪裡？
WS99010150,重新嘗試
WS99020100,開放系統
WS99020110,共用金鑰
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,無
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,無
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
