WS01000010,Impostazione guidata periferica wireless
WS01000040,2.02
WS02010010,Pagina iniziale
WS02010020,Impostazione guidata wireless
WS04000010,Configurazione indirizzo IP
WS04000020,Selezionare il metodo di configurazione dell'indirizzo IP della macchina
WS04000030,Ottieni automaticamente indirizzo IP.
WS04000050,Imposta indirizzo IP statico
WS04000060,Indirizzo IP
WS04000070,Subnet mask
WS04000080,Gateway
WS05020010,Nome rete wireless
WS05020020,Configurare il nome della rete wireless a cui la macchina verrà associata.
WS05020030,SSID (nome di rete)
WS05020040,Questa è una rete Ad-hoc e non è presente alcun punto di accesso.
WS05020060,Canale
WS05030010,Ricerca di reti wireless in corso...
WS05040010,Reti wireless disponibili
WS05040020,Selezionare l'SSID (nome di rete) a cui si desidera connettersi.
WS05040040,SSID (nome di rete)
WS05040050,Canale
WS05040060,Modalità wireless
WS05040070,Segnale
WS05040080,Punto di accesso / Stazione base
WS05040090,Rete Ad-hoc
WS05040100,Se l'SSID (identificazione del punto di accesso wireless) non compare in questa lista, o se è nascosto, potrebbe essere comunque possibile configurarlo facendo clic sul pulsante "Avanzate".
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,ATTENZIONE.
WS05060020,Questa rete wireless non è protetta.
WS05060021,Non vengono utilizzate autenticazione e crittografia protette.
WS05060030,Continuare l'impostazione?
WS05060040,SSID (nome di rete):
WS06000010,Metodo di autenticazione e modalità di crittografia
WS06000020,Configurare il metodo di autenticazione e la modalità di crittografia.
WS06000030,Metodo autenticazione
WS06000040,Modalità di crittografia
WS06000050,Chiave di rete (password)
WS06000070,SSID (nome di rete)
WS06000080,Metodo di autenticazione interna
WS07000010,Conferma impostazioni rete wireless
WS07000020,Fare clic su "Avanti" per inviare le seguenti impostazioni alla macchina.
WS07000060,Modalità di comunicazione
WS07000070,Infrastruttura
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (nome di rete)
WS07000150,Auto
WS07000190,Indirizzo IP
WS07000200,Subnet mask
WS07000210,Gateway
WS07000220,Canale
WS07000230,Metodo di autenticazione
WS07000240,Modalità di crittografia
WS07000270,Cambia indirizzo IP
WS07000280,Metodo di autenticazione interna
WS08010010,Invio impostazioni in corso... Attendere.
WS21000010,Autenticazione utente
WS21000020,Configurare il metodo di autenticazione e la modalità di crittografia
WS21000030,SSID (nome di rete)
WS21000040,Autenticazione utente
WS21000050,ID utente
WS21000060,Password utente
WS43000000,Configurazione chiave di rete
WS43000010,Immettere la chiave di rete (password) verificata precedentemente.
WS43000020,Verrà automaticamente rilevato il tipo di autenticazione e di crittografia della rete wireless. È sufficiente immettere la chiave di rete (password).
WS44000010,Configurazione del certificato
WS44000020,Configurare la verifica del certificato client e del certificato server.
WS44000030,SSID (nome di rete)
WS44000040,Certificato client
WS44000050,Verifica del certificato server
WS44000051,Nessuna verifica
WS44000052,Cert. CA
WS44000053,Cert. CA + ID server
WS44000060,ID server
WS46000010,Connessione alla rete non riuscita.
WS46000020,Confermare quanto segue e fare clic su "Riprova":
WS46000230,Impossibile rilevare router/access point wireless. (TS-02)
WS46000240,- Scollegare l'alimentazione dall'access point/router wireless, attendere 10 secondi, quindi ricollegarla.
WS46000250,- Verificare che il router/l'access point wireless non utilizzi impostazioni di sicurezza aggiuntive, come il filtraggio dell'indirizzo MAC
WS46000260,- Verificare di selezionaee l'SSID corretto (nome di rete) e di immettere la chiave di rete corretta (password).
WS46000270,- Questa macchina non supporta un SSID/ESSID da 5 GHz ed è necessario selezionare un SSID/ESSID da 2,4 GHz. Assicurarsi che il punto di accesso/il router sia impostato su 2,4 GHz o sulla modalità mista 2,4 GHz/5 GHz.
WS46000280,Indirizzo MAC:
WS46000330,Impossibile connettere la macchina al punto di accesso wireless/router. (TS-03)
WS46000340,- Verificare di selezionare l'SSID corretto (nome rete) e di immettere la chiave di rete corretta (password).
WS46000350,- Se non si conoscono queste informazioni, consultare la guida fornita con il punto di accesso/router.
WS46000430,Metodo di crittografia/autenticazione non supportato rilevato sul router/sull'access point wireless. (TS-04)
WS46000440,- Il punto di accesso wireless/router sta usando un metodo di crittografia/autenticazione non supportato da questa macchina. Verificare di selezionare l'SSID corretto (nome di rete)
WS46000530,L'SSID (nome di rete) specificato e la chiave di rete (password)  non sono corretti. (TS-05)
WS46000540,- Verificare di selezionare l'SSID corretto (nome di rete) e di immettere la chiave di rete (password) corretta.
WS46000630,Le informazioni di sicurezza wireless specificate non sono corrette. (TS-06)
WS46000640,- Verificare il metodo di crittografia/autenticazione selezionato e assicurarsi di inserire la chiave di rete (password) corretta.
WS51000010,Rilevamento impostazioni di rete wireless esistenti
WS51000020,Le impostazioni di rete wireless sono state rilevate.
WS51000030,Se si connette la macchina a una rete aziendale, chiedere conferma all'amministratore di rete in merito all'SSID (nome di rete) e alla chiave di rete (password).
WS51000040,SSID (nome di rete):
WS51000050,Connettere la macchina a questa rete wireless?
WS51000060,Sì, desidero connettere la macchina a questa rete wireless.
WS51000070,No, desidero connettere la macchina ad un'altra rete wireless.
WS98050010,Chiave di rete non valida (password)
WS98050020,(Chiave WEP ASCII)
WS98050030,La chiave WEP (password) inserita non è corretta.
WS98050040,WEP 64(40) bit: "Salve"
WS98050050,WEP 128(104) bit: "ComunicSzfili"
WS98050060,Immettere 5 o 13 caratteri di testo. Ad esempio:
WS98060010,Chiave di rete non valida (password)
WS98060020,(Chiave WEP esadecimale)
WS98060030,La chiave WEP (password) inserita non è corretta.
WS98060040,Immettere 10 o 26 caratteri di dati esadecimali. Ad esempio:
WS98060050,WEP 64(40) bit: "71f2234aba"
WS98060060,WEP 128(104) bit: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Impostazione incompleta
WS98070020,L'impostazione non è completa.
WS98070030,Se si esce dal programma di impostazione, le impostazioni wireless della macchina non saranno configurate.
WS98070040,Per continuare con l'impostazione della macchina, fare clic su "Riprendi".
WS98070050,Per uscire dal programma di impostazione, fare clic su "Esci".
WS98100010,Chiave di rete non valida (password)
WS98100020,La chiave di rete (password) è una stringa ASCII di 8-63 caratteri.
WS98150010,Chiave di rete non valida (password)
WS98150020,La chiave di rete (password) inserita non è corretta. Immettere tra 5/8 e 63 caratteri a seconda del metodo di autentizazione. Ad esempio:
WS98150030,Per ulteriori informazioni, consultare la Guida.
WS98160010,Errore di connessione USB
WS98160020,Verificare che il cavo USB sia collegato alla macchina.
WS98160030,Verificare che la macchina sia accesa.
WS99010010,OK
WS99010020,Annulla
WS99010030,Esci
WS99010040,< Indietro
WS99010050,Avanti >
WS99010060,Guida
WS99010070,Aggiorna
WS99010090,Riprendi
WS99010100,Avanzate
WS99010130,Dove si trova l'SSID?
WS99010140,Dove si trova la chiave di rete (password)?
WS99010150,Riprova
WS99020100,Sistema aperto
WS99020110,Chiave condivisa
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Nessuna
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,NONE
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
