WS01000010,Assistant de configuration de la connexion sans fil
WS01000040,2.02
WS02010010,Bienvenue
WS02010020,Bienvenue à l’Assistant de configuration de la connexion sans fil
WS04000010,Configuration de l'adresse IP
WS04000020,Veuillez sélectionner la méthode de configuration de l'adresse IP de votre appareil
WS04000030,Obtenir une adresse IP automatiquement
WS04000050,Définir une adresse IP statique
WS04000060,Adresse IP
WS04000070,Masque de sous-réseau
WS04000080,Passerelle
WS05020010,Nom du réseau sans fil
WS05020020,Configurez le réseau sans fil auquel votre appareil sera associé.
WS05020030,Nom du réseau (SSID)
WS05020040,Il s’agit d’un réseau Ad-hoc, sans point d’accès.
WS05020060,Canal
WS05030010,Recherche des réseaux sans fil disponibles...
WS05040010,Réseaux sans fil disponibles
WS05040020,Sélectionnez le nom du réseau (SSID) auquel vous souhaitez vous connecter.
WS05040040,Nom du réseau (SSID)
WS05040050,Canal
WS05040060,Mode sans fil
WS05040070,Signal
WS05040080,Point d’accès / Station de base
WS05040090,Réseau Ad-hoc
WS05040100,Si le nom du réseau (SSID) n'apparait pas dans cette liste, ou si votre réseau est masqué, il est toujours possible de le configurer en cliquant sur le bouton « Avancé ».
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,ATTENTION !
WS05060020,Ce réseau sans fil n’est pas sécurisé.
WS05060021,Il n’utilise pas de dispositif sécurisé d’authentification et de cryptage.
WS05060030,Souhaitez-vous continuer la configuration ?
WS05060040,Nom du réseau (SSID) :
WS06000010,Méthode d’authentification et mode de cryptage
WS06000020,Configurez la méthode d’authentification et le mode de cryptage.
WS06000030,Méthode d’authentification
WS06000040,Mode de cryptage
WS06000050,Clé réseau (mot de passe)
WS06000070,Nom du réseau (SSID)
WS06000080,Méthode d'authentification interne
WS07000010,Confirmation du paramétrage du réseau sans fil
WS07000020,Cliquez sur « Suivant » pour installer les paramètres suivants sur votre appareil.
WS07000060,Mode de communication
WS07000070,Infrastructure
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,Nom du réseau (SSID)
WS07000150,Auto
WS07000190,Adresse IP
WS07000200,Masque de sous-réseau
WS07000210,Passerelle
WS07000220,Canal
WS07000230,Méthode d’authentification
WS07000240,Mode de cryptage
WS07000270,Modifier l’adresse IP
WS07000280,Méthode d'authentification interne
WS08010010,Envoi des paramètres ...... Veuillez patienter...
WS21000010,Authentification de l'utilisateur
WS21000020,Configurez la méthode d’authentification et le mode de cryptage.
WS21000030,Nom du réseau (SSID)
WS21000040,Authentification de l'utilisateur
WS21000050,Nom d'utilisateur
WS21000060,Mot de passe utilisateur
WS43000000,Configuration de la clé du réseau
WS43000010,Saisissez la clé réseau (mot de passe) que vous avez précédemment vérifiée.
WS43000020,Le type de chiffrement et d'authentification de votre réseau sans fil sera automatiquement détecté. Il vous suffit seulement de saisir la clé réseau (mot de passe).
WS44000010,Configuration du certificat
WS44000020,Configurez le Certificat client et la vérification du Certificat de serveur.
WS44000030,Nom du réseau (SSID)
WS44000040,Certificat client
WS44000050,Vérification du certificat de serveur
WS44000051,Aucune vérification
WS44000052,Cert. AC
WS44000053,Cert. AC + ID serveur
WS44000060,ID serveur
WS46000010,La connexion au réseau a échoué
WS46000020,Vérifiez les points suivants, puis cliquez sur « Réessayer »:
WS46000230,Impossible de détecter votre point d'accès/routeur sans fil. (TS-02)
WS46000240,- Débranchez le câble d'alimentation du point d'accès/routeur sans fil. Patientez 10 secondes, puis rebranchez-le.
WS46000250,– Vérifiez que votre point d'accès/routeur sans fil n’utilise pas des paramètres de sécurité supplémentaires, le filtrage d’adresses MAC par exemple.
WS46000260,– Veuillez vous assurer de sélectionner le bon nom du réseau (SSID) et la bonne clé réseau (mot de passe).
WS46000270,– Ce périphérique ne prend pas en charge un réseau SSID/ESSID de 5 GHz et vous devez sélectionner un réseau SSID/ESSID de 2,4 GHz. Assurez-vous que le point d'accès/routeur est défini sur le  mode 2,4 GHz ou sur le mode combiné 2,4 GHz/ 5 GHz.
WS46000280,Adresse MAC:
WS46000330,Impossible de se connecter au point d'accès/ routeur sans fil. (TS-03)
WS46000340,– Veuillez vous assurer de sélectionner le bon nom de réseau (SSID) et la bonne clé réseau (mot de passé).
WS46000350,– Si vous ne connaissez pas ces informations, veuillez vous reporter au guide livré avec votre point d'accès/ routeur.
WS46000430,Une méthode non reconnue d’authentification ou de cryptage a été détectée sur votre point d'accès/routeur sans fil. (TS-04)
WS46000440,– Votre point d'accès/ routeur sans fil utilise une méthode d’authentification ou de chiffrement qui n’est pas prise en charge par l'appareil. Veuillez vous assurer de sélectionner le bon nom de réseau (SSID).
WS46000530,Le nom du réseau (SSID) et la clé réseau spécifiés sont erronés. (TS-05)
WS46000540,– Veuillez vous assurer de sélectionner le bon nom de réseau (SSIID) et la bonne clé réseau (mot de passe).
WS46000630,Les informations spécifiées pour la sécurité sans fil sont erronées. (TS-06)
WS46000640,– Vérifiez la méthode d’authentification ou de chiffrement sélectionnée et saisissez la bonne clé réseau (mot de passe).
WS51000010,Détection en cours des paramètres de réseau sans fil existants sur votre ordinateur
WS51000020,Les paramètres de réseau sans fil ont été détectés.
WS51000030,Pour connecter votre appareil à un réseau d'entreprise, veuillez confirmer le nom du réseau (SSID) et la clé réseau (mot de passe) avec votre administrateur réseau.
WS51000040,Nom du réseau (SSID) :
WS51000050,Voulez-vous connecter votre appareil à ce réseau sans fil ?
WS51000060,Oui, je veux connecter l’appareil à ce réseau sans fil.
WS51000070,Non, je veux connecter l'appareil à un autre réseau sans fil.
WS98050010,Clé réseau (mot de passe) non valide
WS98050020,(Clé WEP ASCII)
WS98050030,La clé WEP (mot de passe) que vous avez saisie est incorrecte.
WS98050040,WEP 64 (40) bits : "Hello"
WS98050050,WEP 128 (104) bits : "Wirelesscomms"
WS98050060,Entrez 5 ou 13 caractères texte. Par exemple :
WS98060010,Clé réseau (mot de passe) non valide
WS98060020,(Clé WEP hex.)
WS98060030,La clé WEP (mot de passe) que vous avez saisie est incorrecte.
WS98060040,Entrez des données hexadécimales de 10 ou 26 chiffres. Par exemple :
WS98060050,WEP 64 (40) bits : "71f2234aba"
WS98060060,WEP 128 (104) bits : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Installation incomplète
WS98070020,La configuration n’est pas terminée.
WS98070030,Si vous quittez ce programme de configuration, les paramètres sans fil de votre appareil ne seront pas configurés.
WS98070040,Pour continuer la configuration de votre appareil, cliquer sur « Reprendre ».
WS98070050,Pour quitter ce programme de configuration, cliquez sur "Quitter".
WS98100010,Clé réseau (mot de passe) non valide
WS98100020,La clé réseau (mot de passe) est une chaîne ASCII de 8 à 63 caractères.
WS98150010,Clé réseau (mot de passe) non valide
WS98150020,Vous n'avez pas saisi correctement la clé réseau (mot de passe). Saisissez entre 5 ou 8 et 63 caractères, selon votre méthode d'authentification.
WS98150030,Pour plus d'informations, veuillez consulter le texte de l'aide.
WS98160010,Erreur de connexion USB
WS98160020,Vérifiez qu'un câble USB est connecté à votre appareil.
WS98160030,Confirmez que votre appareil est bien sous tension.
WS99010010,OK
WS99010020,Annuler
WS99010030,Quitter
WS99010040,< Précédent
WS99010050,Suivant >
WS99010060,Aide
WS99010070,Actualiser
WS99010090,Reprendre
WS99010100,Avancé
WS99010130,Où se trouve mon identifiant SSID ?
WS99010140,Où se trouve ma clé réseau  (mot de passe) ?
WS99010150,Réessayer
WS99020100,Open System
WS99020110,Shared key
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Aucun
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,AUCUNE
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
