WS01000010,无线设备设置向导
WS01000040,2.02
WS02010010,欢迎
WS02010020,欢迎使用无线设备设置向导
WS04000010,配置IP地址
WS04000020,选择配置设备IP地址的方法
WS04000030,自动获得一个IP地址
WS04000050,设置静态的IP地址
WS04000060,IP地址
WS04000070,子网掩码
WS04000080,网关
WS05020010,无线网络名称
WS05020020,设定与设备连接的无线网络名称
WS05020030,SSID（网络名称）
WS05020040,这是一个Ad-hoc网络，没有接入点
WS05020060,信道
WS05030010,正在搜索无线网络......
WS05040010,可以使用的无线网络
WS05040020,选择要连接的SSID（网络名称）。
WS05040040,SSID（网络名称）
WS05040050,信道
WS05040060,无线模式
WS05040070,信号
WS05040080,接入点/基站
WS05040090,Ad-hoc网络
WS05040100,如果SSID（无线接入点的标识符）没有出现在此列表中，或者您想将其隐藏，点击‘高级’按钮仍可以对其进行配置。
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,注意：
WS05060020,无线网络不安全
WS05060021,原因在于它没有使用安全验证和加密。
WS05060030,你想继续设置吗？
WS05060040,SSID（网络名称）：
WS06000010,验证方法和加密模式
WS06000020,配置验证方法和加密模式.
WS06000030,验证方法
WS06000040,加密模式
WS06000050,网络密钥（密码）
WS06000070,SSID（网络名称）
WS06000080,内部验证方法
WS07000010,无线网络设置确认
WS07000020,点击 “下一步”向设备提交下列设置
WS07000060,通信模式
WS07000070,基础架构
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID（网络名称）
WS07000150,自动
WS07000190,IP地址
WS07000200,子网掩码
WS07000210,网关
WS07000220,信道
WS07000230,验证方法
WS07000240,加密模式
WS07000270,变更IP地址
WS07000280,内部验证方法
WS08010010,提交设置 ...... 请等待..
WS21000010,用户验证
WS21000020,配置验证方法和加密模式
WS21000030,SSID（网络名称）
WS21000040,用户验证
WS21000050,用户ID
WS21000060,用户密码
WS43000000,网络密钥配置
WS43000010,请输入之前已检查的网络密钥（密码）。
WS43000020,会自动检测无线网络验证和加密类型。只需输入网络密钥（密码）。
WS44000010,证书配置
WS44000020,配置客户端证书和服务器证书验证。
WS44000030,SSID（网络名称）
WS44000040,客户端证书
WS44000050,服务器证书验证
WS44000051,无验证
WS44000052,CA证书
WS44000053,CA证书 + 服务器ID
WS44000060,服务器ID
WS46000010,无法连接到网络
WS46000020,确认下列各项，然后点击“重试”:
WS46000230,无法检测到无线接入点/路由器。(TS-02)
WS46000240,- 拔掉无线接入点/路由器的电源，等待 10 秒，然后重新插回。
WS46000250,- 请检查无线接入点/路由器是否未使用任何其他安全设置，如 MAC 地址过滤
WS46000260,- 请检查您是否选择了正确的 SSID（网络名称），以及是否输入了正确的网络密钥（密码）
WS46000270,- 该设备不支持 5GHz SSID/ESSID，您必须选择 2.4 GHz SSID/ESSID。 确保将接入点/路由器设置为 2.4GHz 或 2.4GHz/5GHz 混合模式。
WS46000280,MAC地址:
WS46000330,设备无法连接至无线接入点/路由器。(TS-03)
WS46000340,- 请检查您是否选择了正确的 SSID（网络名称），以及是否输入了正确的网络密钥（密码）
WS46000350,- 如果您不知道此信息,请参阅接入点/路由器的的说明书。
WS46000430,检测到无线接入点/路由器使用了不支持的验证/加密方法。(TS-04)
WS46000440,– 检测到无线接入点/路由器使用了不支持的验证/加密方法。(TS-4) 检查是否选择了正确的 SSID（网络名称）
WS46000530,指定的 SSID（网络名称）和网络密钥（密码）不正确。(TS-05)
WS46000540,- 请检查您是否选择了正确的 SSID（网络名称），以及是否输入了正确的网络密钥（密码）。
WS46000630,指定的无线安全信息不正确。(TS-06)
WS46000640,- 检查选择的验证/加密方法，确保您输入了正确的网络密钥（密码）。
WS51000010,检测已有无线网络设置
WS51000020,已检测到无线网络设置。
WS51000030,如果将设备连接至公司网络，请与网络管理员确认 SSID（网络名称）和网络秘钥（密码）。
WS51000040,SSID（网络名称）：
WS51000050,是否将设备连接至此无线网络？
WS51000060,是，我要将设备连接至此无线网络。
WS51000070,否，我要将设备连接至其他无线网络。
WS98050010,不正确的网络密钥（密码）
WS98050020,(ASCII WEP Key)
WS98050030,您输入的WEP密钥（密码）不正确。
WS98050040,64(40) bit WEP   : "Hello"
WS98050050,128(104) bit WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,输入5个或13个字符，例如：
WS98060010,不正确的网络密钥（密码）
WS98060020,(Hex. WEP Key)
WS98060030,您输入的WEP密钥（密码）不正确。
WS98060040,输入10个或26个十六进制数字，例如：
WS98060050,64(40) bit WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128(104) bit WEP : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,设置未完成
WS98070020,安装没有完成。
WS98070030,假如您退出这个设置程序，将无法配置设备的无线设置。
WS98070040,继续设置设备，请点击“重新开始”。
WS98070050,退出这个安装程序，请点击“退出”。
WS98100010,不正确的网络密钥（密码）
WS98100020,网络密钥（密码）是8-63个字符的ASCII字符串。
WS98150010,不正确的网络密钥（密码）
WS98150020,输入的网络密钥（密码）不正确。根据验证方法，输入 5 个或 8-63 个字符。例如：
WS98150030,要了解更多信息，请参见帮助文本。
WS98160010,USB连接错误
WS98160020,请确认USB电缆已连接到设备。
WS98160030,请确认设备已打开。
WS99010010,运行
WS99010020,取消
WS99010030,退出
WS99010040,返回
WS99010050,下一步
WS99010060,帮助
WS99010070,刷新
WS99010090,重新开始
WS99010100,高级
WS99010130,我的SSID在哪里？
WS99010140,我的网络密钥（密码）的在哪里。
WS99010150,重试
WS99020100,开放系统
WS99020110,共享密钥
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,无
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,无
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
