WS01000010,Veiviser for oppsett av trådløs enhet
WS01000040,2.02
WS02010010,Velkommen
WS02010020,Velkommen til veiviseren for trådløst oppsett.
WS04000010,Konfigurere IP-adresse
WS04000020,Konfigurere IP-adressen til trådløs enhet
WS04000030,Automatisk tildeling av IP-adresse.
WS04000050,Stille inn statisk IP-adresse
WS04000060,IP-adresse
WS04000070,Nettverksmaske
WS04000080,Gateway
WS05020010,Navn på trådløst nettverk
WS05020020,Konfigurere det trådløse nettverksnavnet som maskinen skal knyttes til.
WS05020030,SSID (nettverksnavn)
WS05020040,Dette er et Ad-hoc-nettverk, og det finnes ikke et tilgangspunkt.
WS05020060,Kanal
WS05030010,Søker etter trådløse nettverk...
WS05040010,Tilgjengelige trådløse nettverk
WS05040020,Velg SSID (nettverksnavnet) som du merket av på forhånd.
WS05040040,SSID (nettverksnavn)
WS05040050,Kanal
WS05040060,Trådløs modus
WS05040070,Signal
WS05040080,Tilgangspunkt / basestasjon
WS05040090,Ad-hoc-nettverk
WS05040100,Hvis SSID-en (identifikasjon av ditt trådløse tilgangspunkt) ikke vises i denne listen, eller hvis du skjuler den, kan du likevel kanskje konfigurere den ved å klikke på knappen Avansert.
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,VIKTIG!
WS05060020,Dette trådløse nettverket er ikke sikkert.
WS05060021,Det bruker ikke sikker pålitelighetskontroll og kryptering.
WS05060030,Vil du fortsette med oppsett?
WS05060040,SSID (nettverksnavn):
WS06000010,Pålitelighetskontrollmetode og krypteringsmodus
WS06000020,Konfigurere pålitelighetskontrollmetode og krypteringsmodus.
WS06000030,Pålitelighetskontrollmetode
WS06000040,Krypteringsmodus
WS06000050,Nettverksnøkkel (passord)
WS06000070,SSID (nettverksnavn)
WS06000080,Indre metode for pålitelighetskontroll
WS07000010,Bekreftelse på innstillinger for trådløst nettverk.
WS07000020,Klikk på "Neste" for å sende følgende innstillinger til maskinen.
WS07000060,Kommunikasjonsmodus
WS07000070,Infrastruktur
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (nettverksnavn)
WS07000150,Auto
WS07000190,IP-adresse
WS07000200,Nettverksmaske
WS07000210,Gateway
WS07000220,Kanal
WS07000230,Pålitelighetskontrollmetode
WS07000240,Krypteringsmodus
WS07000270,Endre IP-adresse
WS07000280,Indre metode for pålitelighetskontroll
WS08010010,Sender innstillinger ...... Vent...
WS21000010,Pålitelighetskontroll av bruker
WS21000020,Konfigurere pålitelighetskontrollmetode og krypteringsmodus.
WS21000030,SSID (nettverksnavn)
WS21000040,Pålitelighetskontroll av bruker
WS21000050,Bruker-ID
WS21000060,Brukerpassord
WS43000000,Konfigurasjon av nettverksnøkkel
WS43000010,Tast inn sikkerhetsnøkkelen (passord) for nettverket som du kontrollerte tidligere.
WS43000020,Godkjenningskontrollen og krypteringstypen for det trådløse nettverket registreres automatisk. Det er kun nødvendig å skrive inn nettverksnøkkelen (passord).
WS44000010,Konfigurasjon av sertifikat
WS44000020,Konfigurer klientsertifikatet og serveren Bekreftelse av sertifikat.
WS44000030,SSID (nettverksnavn)
WS44000040,Klientsertifikat
WS44000050,Bekreftelse av serversertifikat
WS44000051,Ingen bekreftelse
WS44000052,CA-sert.
WS44000053,CA-sert. + server-ID
WS44000060,Server-ID
WS46000010,Kan ikke koble til nettverket
WS46000020,Bekreft følgende, og klikk deretter på "Prøv igjen":
WS46000230,Kan ikke finne det trådløse tilgangspunktet/ruteren. (TS-02)
WS46000240,- Koble fra strømmen til den det trådløse tilgangspunktet / den trådløse ruteren, vent i 10 sekunder, og sett inn kontakten igjen.
WS46000250,- Kontroller at det trådløse tilgangspunktet / ruteren ikke bruker ytterligere sikkerhetsinnstillinger, så som MAC-adressefiltrering.
WS46000260,- Kontroller at du velger riktig SSID (nettverksnavn) og skriver inn riktig nettverksnøkkel (passord).
WS46000270,- Denne maskinen støtter ikke 5 GHz SSID/ESSID, 2,4 GHz SSID/ESSID må velges. Kontroller at tilgangspunktet/ruteren er stilt inn til 2,4 GHz eller 2,4 GHz / 5 GHz blandet modus.
WS46000280,MAC-adresse:
WS46000330,Maskinen kan ikke koble til det trådløse tilgangspunktet / ruteren. (TS-03)
WS46000340,- Kontroller at du velger riktig SSID (nettverksnavn) og skriver inn riktig nettverksnøkkel (passord).
WS46000350,Hvis du ikke har denne informasjonen, skal du se veiledningen som fulgte med det trådløse tilgangspunktet / ruteren.
WS46000430,Ikke støttet godkjennings/krypteringsmetode ble oppdaget på det trådløse tilgangspunktet/ruteren. (TS-04)
WS46000440,- Det trådløse tilgangspunktet/ruteren bruker en godkjennings/krypteringsmetode som ikke støttes av maskinen. Kontroller at du velger riktig SSID (nettverksnavn)
WS46000530,Angitt SSID (nettverksnavn) og nettverksnøkkel (passord) er feil. (TS-05)
WS46000540,- Kontroller at du velger riktig SSID (nettverksnavn) og skriver inn riktig nettverksnøkkel (passord).
WS46000630,Den angitte informasjonen for trådløs sikkerhet er feil. (TS-06)
WS46000640,- Kontroller godkjennings/krypteringsmetoden du velger, og påse at du skriver inn riktig nettverksnøkkel (passord).
WS51000010,Finner eksisterende trådløse nettverksinnstillinger
WS51000020,De trådløse nettverksinnstillingene er funnet
WS51000030,Hvis du skal koble maskinen til et bedriftsnettverk, må du bekrefte SSID (nettverksnavnet) og nettverksnøkkelen (passordet) med nettverksadministratoren.
WS51000040,SSID (nettverksnavn):
WS51000050,Vil du at maskinen skal koble til dette trådløse nettverket?
WS51000060,Ja, jeg vil at maskinen skal koble til dette trådløse nettverket.
WS51000070,Nei, jeg vil at enheten skal koble til et annet trådløst nettverk.
WS98050010,Ugyldig nettverksnøkkel (passord)
WS98050020,(ASCII WEP-nøkkel)
WS98050030,Du har ikke angitt korrekt WEP-nøkkel (passord).
WS98050040,64 (40) bit WEP: "Hallo"
WS98050050,128 (104) bit WEP: "Wirelesscomms"
WS98050060,Angi 5 eller 13 bokstavtegn. Eksempel:
WS98060010,Ugyldig nettverksnøkkel (passord)
WS98060020,(Heksadesimal WEP-nøkkel)
WS98060030,Du har ikke angitt korrekt WEP-nøkkel (passord).
WS98060040,Angi ti eller 26 tegn med heksadesimale data. Eksempel:
WS98060050,64 (40) bit WEP: "71f2234aba"
WS98060060,128 (104) bit WEP: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Oppsettet er ikke ferdig
WS98070020,Oppsett er ikke fullført.
WS98070030,Hvis du avslutter oppsettprogrammet, blir maskinen ikke konfigurert.
WS98070040,Klikk på "Fortsett" for å fortsette å sette opp maskinen.
WS98070050,For å avslutte dette oppsettprogrammet, klikk på "Avslutt".
WS98100010,Ugyldig nettverksnøkkel (passord)
WS98100020,Nettverksnøkkelen (passord) er en ASCII-streng på 8–63 tegn.
WS98150010,Ugyldig nettverksnøkkel (passord)
WS98150020,Du skrev ikke inn nettverksnøkkelen (passord) riktig.Skriv inn mellom 5 eller 8 og 63 tegn, avhengig av pålitelighetsmetoden. F.eks.:
WS98150030,Se i Hjelp-teksten hvis du vil ha mer informasjon.
WS98160010,USB-tilkoblingsfeil
WS98160020,Bekreft at en USB-kabel er koblet til maskinen.
WS98160030,Bekreft at maskinen er på.
WS99010010,OK
WS99010020,Avbryt
WS99010030,Avslutt
WS99010040,< Tilbake
WS99010050,Neste >
WS99010060,Hjelp
WS99010070,Oppdater
WS99010090,Fortsett
WS99010100,Avansert
WS99010130,Hvor er min SSID?
WS99010140,Hvor er nettverksnøkkelen min (passord)?
WS99010150,Prøv igjen
WS99020100,Åpent system
WS99020110,Delt nøkkel
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Ingen
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,INGEN
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
