WS01000010,Setup Wizard voor draadloze apparaten
WS01000040,2.02
WS02010010,Welkom
WS02010020,Welkom bij de Wireless Setup Wizard
WS04000010,IP-adres configureren
WS04000020,Selecteer de methode om het IP-adres van uw apparaat te configureren.
WS04000030,Automatisch een IP-adres ontvangen
WS04000050,Statisch IP-adres instellen
WS04000060,IP-adres
WS04000070,Subnetmasker
WS04000080,Gateway
WS05020010,Naam draadloos netwerk
WS05020020,Configureer de naam van het draadloze netwerk waarmee uw apparaat verbinding moet maken.
WS05020030,SSID (Netwerknaam)
WS05020040,Dit is een Ad-hoc netwerk en er is geen toegangspoort.
WS05020060,Kanaal
WS05030010,Zoeken naar draadloze netwerken ...
WS05040010,Beschikbare draadloze netwerken
WS05040020,Kies de SSID (netwerknaam) waarmee u verbinding wilt maken.
WS05040040,SSID (Netwerknaam)
WS05040050,Kanaal
WS05040060,Draadloze modus
WS05040070,Signaal
WS05040080,Toegangspoort / Basisstation
WS05040090,Ad-hoc netwerk
WS05040100,Als de SSID (identificatie van uw draadloze toegangspunt) niet voorkomt in deze lijst of als u de SSID verbergt, kunt u deze misschien toch configureren door op de knop 'Geavanceerd' te drukken.
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,LET OP!
WS05060020,Dit draadloze netwerk is niet veilig.
WS05060021,Er is geen beveiligde verificatie of versleuteling.
WS05060030,Wilt u toch doorgaan met de installatie?
WS05060040,SSID (Netwerknaam):
WS06000010,Verificatie en versleutelingsmodus
WS06000020,Configureer de verificatiemethode en versleutelingsmodus.
WS06000030,Verificatiemethode
WS06000040,Versleutelingsmodus
WS06000050,Netwerksleutel (wachtwoord)
WS06000070,SSID (Netwerknaam)
WS06000080,Interne verificatiemethode
WS07000010,Draadloze netwerkinstellingen bevestigen
WS07000020,Klik op "Volgende" om de volgende instellingen bij uw apparaat in te dienen.
WS07000060,Communicatiemodus
WS07000070,Infrastructuur
WS07000080,Ad-hoc
WS07000090,SSID (Netwerknaam)
WS07000150,Automatisch
WS07000190,IP-adres
WS07000200,Subnetmasker
WS07000210,Gateway
WS07000220,Kanaal
WS07000230,Verificatiemethode
WS07000240,Versleutelingsmodus
WS07000270,IP-adres wijzigen
WS07000280,Interne verificatiemethode
WS08010010,Instellingen worden ingediend ...... Even wachten a.u.b.
WS21000010,Gebruikersverificatie
WS21000020,Configureer de Verificatiemethode en versleutelingsmodus.
WS21000030,SSID (Netwerknaam)
WS21000040,Gebruikersverificatie
WS21000050,Gebruikersnaam
WS21000060,Gebruiker wachtwoord
WS43000000,Netwerksleutel configureren
WS43000010,Voer de eerder gecontroleerde netwerksleutel (wachtwoord) in.
WS43000020,De verificatie en versleuteling die in uw netwerk worden gebruikt, worden automatisch gedetecteerd. U hoeft alleen maar de netwerksleutel (wachtwoord) in te voeren.
WS44000010,Certificaatconfiguratie
WS44000020,Verificatie van clientcertificaat en servercertificaat configureren.
WS44000030,SSID (Netwerknaam)
WS44000040,Clientcertificaat
WS44000050,Verificatie van servercertificaat
WS44000051,Geen verificatie
WS44000052,CA-cert.
WS44000053,CA-cert. + server-id
WS44000060,Server-id
WS46000010,Verbinding met netwerk mislukt
WS46000020,Controleer de volgende punten en klik dan op 'Opnieuw':
WS46000230,Uw draadloze toegangspunt/router kan niet worden gedetecteerd. (TS-02)
WS46000240,- Trek de stekker van uw draadloze toegangspunt/router uit het stopcontact, wacht 10 seconden en steek hem dan terug.
WS46000250,- Controleer of uw draadloze toegangspunt/router aanvullende beveiligingsinstellingen gebruikt, zoals filteren op MAC-adres
WS46000260,- Controleer of u de juiste SSID (netwerknaam) hebt geselecteerd en of u de juiste netwerksleutel (wachtwoord) hebt ingevoerd.
WS46000270,- Dit apparaat ondersteunt geen 5 GHz SSID/ESSID; u moet een 2,4 GHz SSID/ESSID selecteren. Let erop dat het toegangspunt/router is ingesteld op de modus 2,4 GHz of 2,4 GHz/5 GHz gecombineerd.
WS46000280,MAC-adres:
WS46000330,Het apparaat kan geen verbinding maken met uw draadloze toegangspunt/router. (TS-03)
WS46000340,- Controleer of u de juiste SSID (netwerknaam) hebt geselecteerd en of u de juiste netwerksleutel (wachtwoord) hebt ingevoerd.
WS46000350,- Als u deze gegevens niet hebt, raadpleeg dan de handleiding die is meegeleverd met uw draadloze toegangspunt/router.
WS46000430,Er is een niet-ondersteunde verificatie/versleutelingsmethode gedetecteerd op uw draadloze toegangspunt/router. (TS-04)
WS46000440,- Uw draadloze toegangspunt/router gebruikt een verificatie/versleutelingsmethode die niet wordt ondersteund door dit apparaat. Controleer of u de juiste SSID (netwerknaam) hebt geselecteerd
WS46000530,De opgegeven SSID (netwerknaam) en netwerksleutel (wachtwoord) zijn onjuist. (TS-05)
WS46000540,- Controleer of u de juiste SSID (netwerknaam) hebt geselecteerd en of u de juiste netwerksleutel (wachtwoord) hebt ingevoerd.
WS46000630,De opgegeven beveiligingsgegevens voor draadloze communicatie zijn onjuist. (TS-06)
WS46000640,- Controleer de verificatie/versleutelingsmethode die u hebt geselecteerd en zorg ervoor dat u de juiste netwerksleutel(wachtwoord) hebt ingevoerd.
WS51000010,Bestaande instellingen van draadloos netwerk opzoeken
WS51000020,De instellingen van het draadloze netwerk zijn gevonden.
WS51000030,Als u uw apparaat met een bedrijfsnetwerk verbindt, controleert u de SSID (netwerknaam) en netwerksleutel (wachtwoord) bij de netwerkbeheerder.
WS51000040,SSID (Netwerknaam):
WS51000050,Wilt u uw apparaat verbinding laten maken met dit draadloze netwerk?
WS51000060,Ja, ik wil het apparaat aan dit draadloze netwerk koppelen.
WS51000070,Nee, ik wil het apparaat aan een ander draadloos netwerk koppelen.
WS98050010,Ongeldige netwerksleutel (wachtwoord)
WS98050020,(ASCII WEP-sleutel)
WS98050030,De ingevoerde WEP-sleutel (wachtwoord) is niet correct.
WS98050040,64 (40) bits WEP   : "Hallo"
WS98050050,128 (104) bits WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,Voer 5 of 13 letters in. Bijvoorbeeld:
WS98060010,Ongeldige netwerksleutel (wachtwoord)
WS98060020,(Hex. WEP-sleutel)
WS98060030,De ingevoerde WEP-sleutel (wachtwoord) is niet correct.
WS98060040,Voer 10 of 26 hexadecimale gegevens in. Bijvoorbeeld:
WS98060050,64 (40) bits WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128 (104) bits WEP : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,De configuratie is onvolledig
WS98070020,De installatie is niet voltooid.
WS98070030,Als u dit installatieprogramma afsluit, worden de draadloze instellingen op uw apparaat niet geconfigureerd.
WS98070040,Klik op "Hervatten" om door te gaan met het instellen van uw apparaat.
WS98070050,Klik op "Afsluiten" om dit installatieprogramma af te sluiten.
WS98100010,Ongeldige netwerksleutel (wachtwoord)
WS98100020,De netwerksleutel (wachtwoord) is een ASCII-tekenreeks van 8-63 tekens.
WS98150010,Ongeldige netwerksleutel (wachtwoord)
WS98150020,De ingevoerde netwerksleutel (wachtwoord) is niet correct.Voer 5 of 8 tot 63 tekens in, afhankelijk van de verificatiemethode. Bijvoorbeeld:
WS98150030,Raadpleeg de Help voor meer informatie.
WS98160010,USB-verbindingsfout
WS98160020,Controleer of er een USB-kabel is aangesloten op het apparaat.
WS98160030,Controleer of het apparaat aanstaat.
WS99010010,OK
WS99010020,Annuleren
WS99010030,Afsluiten
WS99010040,< Terug
WS99010050,Volgende >
WS99010060,Help
WS99010070,Vernieuwen
WS99010090,Hervatten
WS99010100,Geavanceerd
WS99010130,Waar is mijn SSID?
WS99010140,Waar is mijn netwerksleutel (wachtwoord)?
WS99010150,Opnieuw
WS99020100,Open systeem
WS99020110,Gedeelde sleutel
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Geen
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,GEEN
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
