WS01000010,Мастер установки беспроводного устройства
WS01000040,2.02
WS02010010,Добро пожаловать
WS02010020,Добро пожаловать в мастер установки беспроводного устройства
WS04000010,Конфигурация IP-адреса
WS04000020,Выберите способ настройки IP-адреса устройства
WS04000030,Получить IP-адрес автоматически.
WS04000050,Установить статический IP-адрес.
WS04000060,IP-адрес
WS04000070,Маска подсети
WS04000080,Шлюз
WS05020010,Имя беспроводной сети
WS05020020,Введите имя беспроводной сети, с которым будет связано ваше устройство.
WS05020030,SSID (имя сети)
WS05020040,Это сеть с прямым подключением (Ad-hoc), в ней отсутствует точка доступа.
WS05020060,Канал
WS05030010,Выполняется поиск беспроводных сетей...
WS05040010,Доступные беспроводные сети
WS05040020,Выберите сеть SSID (имя сети), к которой нужно подключиться.
WS05040040,SSID (имя сети)
WS05040050,Канал
WS05040060,Беспроводной режим
WS05040070,Сигнал
WS05040080,Точка доступа / базовая станция
WS05040090,Прямое подключение (Ad-hoc)
WS05040100,Если имя SSID (идентификатор вашей беспроводной точки доступа) в списке не отображается, либо если вы его скрываете, задать его конфигурацию можно, щелкнув на кнопке "Дополнительно".
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,ВНИМАНИЕ!
WS05060020,Эта беспроводная сеть небезопасна.
WS05060021,В ней не используется безопасная проверка подлинности и шифрование.
WS05060030,Хотите продолжить установку?
WS05060040,SSID (имя сети):
WS06000010,Метод проверки подлинности и режим шифрования
WS06000020,Настройте метод проверки подлинности и режима шифрования.
WS06000030,Метод проверки подлинности
WS06000040,Режим шифрования
WS06000050,Ключ сети (пароль)
WS06000070,SSID (имя сети)
WS06000080,Внутренний способ проверки подлинности
WS07000010,Подтверждение параметров настройки беспроводной сети
WS07000020,Нажмите "Далее", чтобы отправить следующие параметры на устройство
WS07000060,Режим связи
WS07000070,Инфраструктура
WS07000080,Прямое подключение (Ad-hoc)
WS07000090,SSID (имя сети)
WS07000150,Авто
WS07000190,IP-адрес
WS07000200,Маска подсети
WS07000210,Шлюз
WS07000220,Канал
WS07000230,Метод проверки подлинности
WS07000240,Режим шифрования
WS07000270,Изменить IP-адрес
WS07000280,Внутренний способ проверки подлинности
WS08010010,Выполняется отправка параметров настройки... Подождите...
WS21000010,Проверка подлинности пользователя
WS21000020,Настройте метод проверки подлинности и режим шифрования
WS21000030,SSID (имя сети)
WS21000040,Проверка подлинности пользователя
WS21000050,Идентификатор пользователя
WS21000060,Пароль пользователя
WS43000000,Настройка ключа сети
WS43000010,Введите ключ сети (пароль), проверенный ранее.
WS43000020,Метод проверки подлинности и тип шифрования в беспроводной сети определяются автоматически. Необходимо ввести только ключ сети (пароль).
WS44000010,Настройка сертификата
WS44000020,Настройка проверки сертификата клиента и сертификата сервера.
WS44000030,SSID (имя сети)
WS44000040,Сертификат клиента
WS44000050,Проверка сертификата сервера
WS44000051,Без проверки
WS44000052,Серт. ЦС
WS44000053,Серт. ЦС + идентификатор сервера
WS44000060,Идентификатор сервера
WS46000010,Не удалось подключиться к сети
WS46000020,Выполните следующие действия и нажмите "Повторить":
WS46000230,Точка беспроводного доступа не может быть обнаружена. (TS-02)
WS46000240,- Отключите свою беспроводную точку доступа/ маршрутизатор от источника питания, подождите 10 секунд и вновь включите оборудование.
WS46000250,- убедитесь, что точка беспроводного доступа/маршрутизатор не использует дополнительные настройки безопасности, такие как фильтрация по MAC-адресу;
WS46000260,- убедитесь в правильности выбранного SSID (имени сети) и ключа сети (пароля);
WS46000270,- Данное устройство не поддерживает SSID/ESSID с частотой 5 ГГц, необходимо выбрать SSID/ESSID с частотой 2,4 ГГц. Убедитесь, что для точки доступа/ маршрутизатора выбран параметр 2,4 ГГц или 2,4 ГГц/5 ГГц (смешанный режим).
WS46000280,MAC-адрес:
WS46000330,Устройству не удается подключиться к точке беспроводного доступа/маршрутизатору.(TS-03)
WS46000340,- Убедитесь в правильности выбранного SSID (имени сети) и ключа сети (пароля).
WS46000350,- Если у вас нет этой информации, обратитесь к руководству к точке доступа/маршрутизатору.
WS46000430,На точке беспроводного доступа/маршрутизаторе обнаружен неподдерживаемый метод аутентификации/шифрования. (TS-04)
WS46000440,- Точка беспроводного доступа/маршрутизатор использует метод аутентификации/шифрования, который не поддерживается устройством. Убедитесь в правильности выбранного SSID (имени сети)
WS46000530,Указанный SSID (имя сети) и ключ сети (пароль) неверны. (TS-05)
WS46000540,- Убедитесь в правильности выбранного SSID (имени сети) и сетевого ключа (пароля).
WS46000630,Указанная информация о настройках безопасности сетевого соединения неверна. (TS-06)
WS46000640,- Убедитесь в правильности выбранного метода аутентификации/шифрования и вводимого ключа сети (пароля).
WS51000010,Обнаружение существующих настроек беспроводной сети
WS51000020,Обнаружены настройки беспроводной сети.
WS51000030,При подключении устройства к корпоративной сети уточните у сетевого администратора SSID (имя сети) и ключ сети (пароль).
WS51000040,SSID (имя сети):
WS51000050,Хотите подключить устройство к этой беспроводной сети?
WS51000060,Да, я хочу подключить устройство к этой беспроводной сети.
WS51000070,Нет, я хочу подключить устройство к другой беспроводной сети.
WS98050010,Ключ сети (пароль) недействителен
WS98050020,(Ключ ASCII WEP)
WS98050030,Введенный ключ WEP (пароль) неверен.
WS98050040,WEP 64(40) бит: "Hello"
WS98050050,WEP 128(104) бит: "Wirelesscomms"
WS98050060,Введите 5 или 13 текстовых символов. Например:
WS98060010,Ключ сети (пароль) недействителен
WS98060020,(Шестнадцатеричный ключ WEP)
WS98060030,Введенный ключ WEP (пароль) неверен.
WS98060040,Введите 10 или 26 цифр шестнадцатеричных данных. Например:
WS98060050,WEP 64(40) бит: "71f2234aba"
WS98060060,WEP 128(104) бит: "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,Установка не завершена
WS98070020,Установка не завершена.
WS98070030,При выходе из программы установки настройка сетевой конфигурации устройства не будет завершена.
WS98070040,Чтобы продолжить настраивать устройство, нажмите "Возобновить".
WS98070050,Чтобы выйти из программы установки, нажмите "Выход".
WS98100010,Ключ сети (пароль) недействителен
WS98100020,Ключ сети (пароль) - это строка в формате ASCII, состоящая из 8-63 знаков.
WS98150010,Ключ сети (пароль) недействителен
WS98150020,Введен неверный ключ сети (пароль). Введите 5 или 8-63 знака в зависимости от метода проверки подлинности. Например,
WS98150030,Подробнее см. в тексте справки.
WS98160010,Ошибка подключения USB
WS98160020,Проверьте, подключен ли кабель USB к устройству.
WS98160030,Убедитесь, что устройство включено.
WS99010010,OK
WS99010020,Отмена
WS99010030,Выход
WS99010040,< Назад
WS99010050,Далее >
WS99010060,Справка
WS99010070,Обновить
WS99010090,Возобновить
WS99010100,Дополнительно
WS99010130,Как узнать SSID?
WS99010140,Как узнать ключ сети (пароль)?
WS99010150,Повторить
WS99020100,Открытая система
WS99020110,Общий ключ
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,Нет
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,НЕТ
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
