WS01000010,無線設定ウィザード
WS01000040,2.02
WS02010010,Welcome
WS02010020,無線設定ウィザード
WS04000010,IPアドレスの設定
WS04000020,本製品のIPアドレスの設定方法を選択してください。
WS04000030,自動でIP アドレスを設定する
WS04000050,手動でIPアドレスを設定する
WS04000060,IPアドレス
WS04000070,サブネットマスク
WS04000080,ゲートウェイ
WS05020010,SSID（ネットワーク名）の設定
WS05020020,接続する無線LAN端末のSSID （ネットワーク名）を指定します
WS05020030,SSID (ネットワーク名)
WS05020040,これはアドホック通信であり、無線LANアクセスポイントを使用しない
WS05020060,チャンネル
WS05030010,無線ネットワークを検索しています ......
WS05040010,接続できる無線ネットワーク
WS05040020,接続したいSSIDを選択してください。
WS05040040,SSID (ネットワーク名)
WS05040050,チャンネル
WS05040060,通信モード
WS05040070,信号強度
WS05040080,: 無線LANアクセスポイント
WS05040090,: アドホックネットワーク
WS05040100,検出されないSSIDを手動で指定します。アクセスポイントでSSIDを隠している場合、こちらから設定してください。
WS05040110,802.11b/g
WS05040120,802.11b
WS05040130,802.11g
WS05040140,802.11b/g/n
WS05040150,802.11n
WS05060010,警告!
WS05060020,この無線ネットワークは認証や暗号によるセキュリティで保護されていません
WS05060021,
WS05060030,設定を続けますか？
WS05060040,SSID (ネットワーク名)
WS06000010,認証方式と暗号化方式
WS06000020,認証方式と暗号化方式を設定します
WS06000030,認証方式
WS06000040,暗号化方式
WS06000050,ネットワークキー（パスワード）
WS06000070,SSID (ネットワーク名)
WS06000080,内部認証方式
WS07000010,無線LAN設定データの送信
WS07000020,[次へ] をクリックすると無線LAN設定データを本製品に送信します
WS07000060,通信モード
WS07000070,インフラストラクチャ
WS07000080,アドホック
WS07000090,SSID (ネットワーク名)
WS07000150,自動
WS07000190,IPアドレス
WS07000200,サブネットマスク
WS07000210,ゲートウェイ
WS07000220,チャンネル
WS07000230,認証方式
WS07000240,暗号化方式
WS07000270,IPアドレスの変更
WS07000280,内部認証方式
WS08010010,設定データを送信しています ...... しばらくお待ちください ...
WS21000010,ユーザー認証
WS21000020,認証方式と暗号化方式を設定します
WS21000030,SSID (ネットワーク名)
WS21000040,ユーザー認証
WS21000050,ユーザーID
WS21000060,ユーザーパスワード
WS43000000,ネットワークキー設定
WS43000010,事前に調べたネットワークキー（パスワード）を入力し、「次へ」をクリックして下さい。
WS43000020,無線ネットワークの認証方式、暗号化方式は自動的に検出されます。ネットワークキー（パスワード）のみを入力してください。
WS44000010,証明書設定
WS44000020,クライアント証明書、サーバー証明書の検証を設定します。
WS44000030,SSID (ネットワーク名)
WS44000040,クライアント証明書
WS44000050,サーバー証明書の検証
WS44000051,検証しない
WS44000052,CA署名
WS44000053,CA署名＋Server ID
WS44000060,サーバーID
WS46000010,ネットワーク接続に失敗しました
WS46000020,以下を確認して[再設定]をクリックしてください。
WS46000230,無線LANアクセスポイントが見つかりませんでした(TS-02)。
WS46000240,- 無線LANアクセスポイントの電源コードを抜き、10秒待ってから電源コードを繋ぎ直してください。
WS46000250,- MACアドレスフィルタリングなどの接続制限機能を利用している場合は、本製品のアクセスを許可してください。
WS46000260,- SSID（ネットワーク名）やネットワークキー（パスワード）を入力した場合は、再度やり直してください。
WS46000270,- 本製品は5GHzのSSIDに対応していないため、2.4GHzのSSIDを選択する必要があります。 無線LANアクセスポイントは2.4GHzを有効にしてください。
WS46000280,本製品のMACアドレス:
WS46000330,無線LAN情報やネットワークキーの入力が違います(TS-03)。
WS46000340,- アクセスポイントのSSID（ネットワーク名）やネットワークキー（パスワード）などの無線LAN情報を確認してください。
WS46000350,- 分からない場合、無線LAN アクセスポイント（ルーターなど）の取扱説明書を参照してください。
WS46000430,サポート外の認証方式、暗号化方式です(TS-04)。
WS46000440,- 無線LANアクセスポイントで使用されている認証方式、暗号化方式を、本製品はサポートしておりません。
WS46000530,SSID（ネットワーク名）とネットワークキー（パスワード）の設定が間違っています(TS-05)。
WS46000540,- 無線LAN のSSID（ネットワーク名）、ネットワークキー（パスワード）を確認してください。
WS46000630,無線LAN のセキュリティー情報の設定が違います(TS-06)。
WS46000640,- 無線LAN のセキュリティー情報（認証方式/ 暗号化方式/ネットワークキー）を確認して、設定し直してください。
WS51000010,無線LANのセキュリティ情報
WS51000020,無線LAN設定情報が見つかりました。
WS51000030,企業のネットワークに接続する場合は、事前にSSID（ネットワーク名）とネットワークキー（パスワード）についてネットワーク管理者にお問い合わせください。
WS51000040,SSID（ネットワーク名）:
WS51000050,この情報を使用して本製品とアクセスポイントを接続しますか？
WS51000060,はい、本製品の無線LAN設定を続けます。
WS51000070,いいえ、他の方法で無線LAN設定します。
WS98050010,無効なネットワークキー
WS98050020,(ASCII WEP キー)
WS98050030,入力されたWEPキー（パスワード）が正しくありません。
WS98050040,64(40) bit WEP   : "Hello"
WS98050050,128(104) bit WEP : "Wirelesscomms"
WS98050060,以下の例のように、5文字か13文字のテキスト文字を入力してください
WS98060010,無効なネットワークキー
WS98060020,(16進数 WEP キー)
WS98060030,入力されたWEPキー（パスワード）が正しくありません。
WS98060040,以下の例のように、10桁か26桁の16進数を入力してください
WS98060050,64(40) bit WEP   : "71f2234aba"
WS98060060,128(104) bit WEP : "71f2234ab56cd709e5412aa3ba"
WS98070010,セットアップの中止
WS98070020,設定は完了していません
WS98070030,設定を中断すると、本製品の設定はされません
WS98070040,設定を続けるには、 [継続] をクリックしてください
WS98070050,設定を中断してプログラムを終えるには 、 [終了] をクリックしてください
WS98100010,無効なネットワークキー
WS98100020,ネットワークキー（パスワード）は 8文字から63文字のテキスト文字を入力してください
WS98150010,無効なネットワークキー
WS98150020,ネットワークキー（パスワード）が正しくありません。お使いのセキュリティ方式に従って５文字、または８文字〜６３文字のネットワークキーを入力してください。
WS98150030,詳細はヘルプを参照してください。
WS98160010,USB接続エラー
WS98160020,USBケーブルが接続されていることを確認してください。
WS98160030,本製品の電源が入っていることを確認してください。
WS99010010,OK
WS99010020,キャンセル
WS99010030,終了
WS99010040,< 戻る
WS99010050,次へ >
WS99010060,ヘルプ
WS99010070,再検索
WS99010090,継続
WS99010100,詳細
WS99010130,SSIDの調べ方
WS99010140,ネットワークキー（パスワード）の調べ方
WS99010150,再設定
WS99020100,オープンシステム認証
WS99020110,共有キー認証
WS99020120,WPA / WPA2-PSK
WS99020160,LEAP
WS99020170,EAP-FAST
WS99020180,PEAP
WS99020190,EAP-TTLS
WS99020200,なし
WS99020210,WEP
WS99020220,TKIP
WS99020230,AES
WS99020240,CKIP
WS99020250,TKIP+AES
WS99020500,EAP-TLS
WS99030100,NONE
WS99030110,GTC
WS99030120,MS-CHAPv2
WS99030130,CHAP
WS99030140,MS-CHAP
WS99030150,PAP
