创建CSR

概述
  本打印服务器创建由CA（证书颁发机构）颁发认证的CSR（证书签名请求）。
  CA颁发证书后，在“安装证书”页面上安装该证书。
  注 :
  本打印机创建新证书后，旧证书会被删除。
  为本打印机安装最新CSR颁发的证书。
名称
  输入证书的公用名（必需）。
  公用名的长度应小于64个字节。
  通过SSL/TLS通信访问本打印机时，输入标识符（如IP地址、主机名或域名）。
  默认情况下会显示主机名。
组织
  输入您的组织、公司或单位（可选）。
  组织的长度应小于64个字节。
组织单位
  输入您的部门或科室（可选）。
  组织单位的长度应小于64个字节。
城市/位置
  输入您的组织所在的城市（可选）。
  城市/区域的长度应小于64个字节。
自治区/省份
  输入您的组织所在的省/市/自治区（可选）。
  省/市/自治区的长度应小于64个字节。
国家/区域
  输入您的组织所在的国家或地区（可选）。
  国家应是由2个字符组成的ISO 3166国家/地区代码。
配置扩展分区
SubjectAltName
自动 (注册IPv4)
  注册IPv4
手动
  您必须指定类型和值（例如，DNS:www.brother.co.jp）。支持的其它类型包括：电子邮件、URI、RID、IP、其它名称。
  可以输入的字符长度最多为256个字节的UTF8字符。
公钥算法
  选择公共密钥长度。
  建议您选择默认设置，因为其提供了最强级别的安全性。当您的设备不支持最强级别的安全性时，建议您选择其他安全性设置。
  RSA(2048bit)：RSA 2048位密钥长度（默认设置）
  RSA(1024bit)：RSA 1024位密钥长度
摘要算法
  为签名选择摘要算法。
  建议您选择默认设置，因为其提供了最强级别的安全性。当您的设备不支持最强级别的安全性时，建议您选择其他安全性设置。
  SHA256：SHA256摘要算法（默认设置）
  SHA1：SHA1摘要算法