| Configuration de la clé du réseau
| Saisissez la clé du réseau appropriée et cliquez sur "Suivant". Les règles sont différentes pour chaque méthode de sécurité.
| Ouvrez la clé système/partagée à l'aide du WEP Cette clé correspond à une valeur de 64 bits ou 128 bits qui doit être saisie dans un format ASCII ou hexadécimal.

- ASCII 64 (40) bits :
  Utilise 5 caractères texte, p. ex. "WSLAN" (la casse est prise en compte).
- Hexadécimal 64 (40) bits :
  Utilise 10 chiffres de données hexadécimales, p. ex. "71f2234aba".
- ASCII 128 (104) bits :
  Utilise 13 caractères texte, p. ex. "Wirelesscomms" (la casse est prise en compte).
- Hexadécimal 128 (104) bits :
  Utilise 26 chiffres de données hexadécimales, p. ex. "71f2234ab56cd709e5412aa2ba".

WPA-PSK/WPA2-PSK et TKIP ou AES
Utilise une clé pré-partagée (PSK) qui comprend entre 8 et 63 caractères.