Создать самостоятельно подписанный сертификат

Обзор
  Этот сервер печати поставляет свой собственный сертификат и секретный ключ.
  Используя этот сертификат, можно легко устанавливать связь SSL/TLS без обращения в ЦС (центр сертификации).
Общее название
  Введите общее имя для сертификата(Необходимо указать)
  Длина общего имени должна быть менее 64 байт.
  Введите идентификатор (например, IP-адрес, имя узла или имя домена) для доступа к этому принтеру через соединение SSL/TLS.
  По умолчанию отображается имя узла.
Срок действия
  Введите допустимую дату.
Алгоритм с использованием открытых ключей
  Выберите длину открытого ключа.
  Рекомендуется выбрать настройку по умолчанию, поскольку она обеспечивает наивысший уровень безопасности. Другие настройки безопасности рекомендуются только в том случае, если устройство не поддерживает наивысший уровень безопасности.
  RSA(2048bit) : ключ RSA длиной 2048 бит (по умолчанию)
  RSA(1024bit) : ключ RSA длиной 1024 бит
Алгоритм выборки
  Выберите алгоритм выборки для подписи.
  Рекомендуется выбрать настройку по умолчанию, поскольку она обеспечивает наивысший уровень безопасности. Другие настройки безопасности рекомендуются только в том случае, если устройство не поддерживает наивысший уровень безопасности.
  SHA256 : алгоритм выборки SHA256 (по умолчанию)
  SHA1 : алгоритм выборки SHA1