Wireless (Aziendale)

Panoramica
  In questa pagina è possibile configurare le impostazioni wireless utilizzando IEEE 802.1x.
Modalità di comunicazione
  Esistono due tipi di rete wireless: modalità Infrastruttura e Ad-hoc.
Infrastruttura
  Le reti della modalità Infrastruttura dispongono di un punto d'accesso centrale, solitamente un router wireless, situato al centro della rete. Attraverso tale punto d'accesso centrale il dispositivo Brother riceve tutti i lavori di stampa.
Nome rete wireless (SSID)
  L'SSID (Service Set Identifier) specifica la rete wireless da utilizzare.
Canale
  Le reti Ethernet wireless utilizzano i canali. È possibile adoperare un massimo di 13 canali. Tuttavia, in molti paesi il numero di canali disponibili è limitato.
Metodo di autenticazione e modalità di crittografia
  La maggior parte delle reti wireless utilizza un determinato tipo di impostazioni di protezione.
  Tali impostazioni definiscono l'autenticazione, ossia il modo in cui la periferica si identifica nella rete, e la crittografia, ossia il modo in cui i dati vengono crittografati quando vengono inviati sulla rete.
  Se tali opzioni non vengono specificate correttamente durante la configurazione del dispositivo wireless, quest'ultimo non sarà in grado di effettuare la connessione alla rete wireless.
  Occorre prestare attenzione nel configurare queste opzioni.
  Consultare le informazioni riportate di seguito per conoscere i metodi di autenticazione e di crittografia supportati dal dispositivo wireless utilizzando IEEE 802.1x.
Metodi di autenticazione
  Questo dispositivo supporta i seguenti metodi che utilizzano IEEE 802.1x:
LEAP
  Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) è stato sviluppato da Cisco Systems, Inc. che utilizza ID utente e password per l'autenticazione.
EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS
  Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) utilizza un ID utente e una password per l'autenticazione. È possibile verificare il certificato server utilizzando il certificato CA.
EAP-TLS
  EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) utilizza un ID utente e un certificato client per l'autenticazione.
  È inoltre possibile verificare il certificato server SSL utilizzando il Certificato CA.
Metodi di autenticazione interna
  È necessario specificare uno dei metodi di autenticazione interna, in base a quello selezionato.
  Questo dispositivo supporta i seguenti metodi di autenticazione interna:
  - None
  - MS-CHAPv2
  - GTC
  - MS-CHAP
  - CHAP
  - PAP
NONE
  MS-CHAPv2 viene utilizzato per il Provisioning, mentre il metodo per EAP-FAST corrisponde alla seconda fase del metodo di autenticazione.
MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) è un metodo di autenticazione interna per EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
GTC
  GTC (Generic Token Card) è un metodo di autenticazione interna per EAP-FAST/PEAP.
MS-CHAP
  MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) è un metodo di autenticazione interna per EAP-TTLS.
CHAP
  CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) è un metodo di autenticazione interna per EAP-TTLS.
PAP
  PAP (Password Authentication Protocol) è un metodo di autenticazione interna per EAP-TTLS.
Metodi di crittografia
  La crittografia viene utilizzata per proteggere i dati stessi. Questo dispositivo supporta i seguenti metodi per uso domestico (privato):
TKIP
  TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) elimina la possibilità che degli intrusi possano approfittare dei punti deboli del sistema di protezione determinati dall'utilizzo di chiavi WEP assegnate manualmente.
  Le chiavi TKIP vengono generate automaticamente e sono più lunghe rispetto alle chiavi WEP
AES
  AES (Advanced Encryption Standard) è uno standard di crittografia avanzata autorizzato Wi-Fi®.
CKIP
  Protocollo KIP (Key Integrity Protocol) originale per LEAP di Cisco Systems, Inc.
ID utente
  Immettere l'ID utente per l'autenticazione IEEE 802.1x.
Password
  Immettere la Password per l'autenticazione IEEE 802.1x. (Quando viene utilizzato EAP-TLS non occorre immettere la password.)
Certificato client
  Selezionare il certificato client per l'autenticazione EAP-TLS.
  Per selezionare il certificato client, impostarlo in anticipo nella pagina "Configura certificato". (Quando viene utilizzato un metodo di autenticazione non occorre selezionare il certificato client ad eccezione di EAP-TLS.)
Verifica certificato server
  Selezionare il metodo di verifica del certificato server.
  (Quando viene utilizzato LEAP non occorre selezionare il metodo di verifica.)
Nessuna verifica
  Il certificato server viene considerato attendibile senza verifica.
Cert. CA
  Il certificato server emesso da CA viene verificato dal Certificato CA installato in questo dispositivo.
  Per utilizzare un Certificato CA, occorre impostarlo in anticipo nella pagina "Configura certificato".
Cert. CA + ID server
  Il certificato server (emesso da CA utilizzando il Certificato CA installato in questa macchina) e il nome comune (ID server) sono verificati. È necessario impostare in anticipo il Certificato CA nella pagina "Configura certificato".
ID server
  Immettere l'ID server per la verifica del certificato server.
  L'ID server corrisponde al nome comune del certificato server.
Certificato
  Se si utilizza il certificato server o il Certificato CA, occorre impostare in anticipo il Certificato CA nella pagina "Certificato".