| Configurazione chiave di rete
| Immettere la chiave di rete appropriata e fare clic su "Avanti". Ciascun metodo di protezione adotta alcune regole.
| Sistema aperto / Chiave condivisa con WEP Questa chiave è un valore di 64 bit o 128 bit da immettere in formato ASCII o esadecimale.

- 64 (40) bit ASCII:
  Utilizza 5 caratteri di testo, es. "WSLAN" (distinzione tra minuscole e maiuscole).
- 64 (40) bit esadecimale:
  Utilizza 10 cifre di dati esadecimali, es.“71f2234aba”.
- 128 (104) bit ASCII:
  Utilizza 13 caratteri di testo, es. "Wirelesscomms" (distinzione tra minuscole e maiuscole)
- 128 (104) bit esadecimale:
  Utilizza 26 cifre di dati esadecimali, es. “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK e TKIP o AES
Utilizza una chiave pre-condivisa (PSK) di 8 o più caratteri di lunghezza, fino a un massimo di 63 caratteri.