| Método de autenticação e modo de encriptação
| A maior parte das redes sem fios utilizam algum tipo de definições de segurança. Estas definições de segurança definem a autenticação (como é que o dispositivo se identifica na rede) e a encriptação (como é que os dados são encriptados ao serem enviados para a rede). Se não especificar correctamente estas opções ao configurar a impressora/dispositivo multifunções sem fios, não conseguirá ligar-se à rede sem fios. Assim, deverá ter o máximo cuidado ao configurar estas opções. Consulte as informações que se seguem para ver que métodos de autenticação e de encriptação são suportados pela impressora/dispositivo multifunções sem fios.
| Métodos de autenticação

- Sistema aberto
  Os dispositivos sem fios podem aceder à rede sem qualquer tipo de autenticação.
- Chave partilhada (apenas no modo de infra-estrutura)
  Uma palavra passe predeterminada é partilhada por todos os dispositivos que irão aceder à rede sem fios.
- WPA/WPA2-PSK
  Uma frase-passe secreta pré-determinada é partilhada por todos os dispositivos que podem aceder à rede sem fios. Este método de autenticação permite-lhe comunicar com segurança através de um poderoso método de encriptação.
  WPA/WPA2-PSK só podem ser utilizados numa rede de infra-estrutura sem fios.
- LEAP (Não disponível para alguns modelos)
  O Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) utiliza ID de utilizador e palavra-passe para autenticação.
- EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (Não disponível para alguns modelos)
  O Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/ PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol) /EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) utiliza ID de utilizador e palavra-passe para autenticação. Pode verificar o Certificado do servidor utilizando o Certificado CA.
- EAP-TLS (Não disponível para alguns modelos)
  O EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) utiliza um ID de utilizador e certificado de cliente para autenticação.Pode também verificar o certificado do servidor SSL utilizando o certificado CA.

| Métodos de autenticação internos (Não disponível para alguns modelos)
| Terá de especificar um dos métodos de autenticação internos de acordo com o que seleccionou.

- NENHUM
  O MS-CHAPv2 é utilizado para Aprovisionamento e o método para EAP-FAST correspondente ao método de autenticação de segunda fase.
- MS-CHAPv2
  O MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol versão 2) é um método de autenticação interno para EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
- GTC
  O GTC (Generic Token Card) é um método de autenticação interno para EAP-FAST/PEAP.
- MS-CHAP
  O MS-CHAP (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) é um método de autenticação interno para EAP-TTLS.
- CHAP
  O CHAP (Challenge Handshake Authentication Protocol) é um método de autenticação interno para EAP-TTLS.
- PAP
  O PAP (Password Authentication Protocol) é um método de autenticação interno para EAP-TTLS.

| Métodos de encriptação

- Nenhum
  Não é utilizado nenhum método de encriptação.
- WEP (Wired Equivalent Privacy)
  Os dados são transmitidos e recebidos com uma palavra passe segura à escolha do utilizador.
- TKIP
  O TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) elimina a previsibilidade sobre a qual os intrusos se poderiam apoiar para explorar os aspectos de segurança mais fracos resultantes da utilização de chaves WEP atribuídas manualmente.As chaves TKIP são geradas automaticamente e são mais longas que as chaves WEP.
- AES
  A AES (Norma de Encriptação Avançada) é uma norma de encriptação elevada autorizada Wi-Fi®.
- CKIP
  O Protocolo de Integridade da Chave original para LEAP da Cisco Systems, Inc.