TCP/IP 高级设置 (有线)

引导尝试
  若方式不是静态，此字段表示通过方式栏指定的协议尝试获取新地址参数的次数。 在进行这个次数的尝试后，若仍未获得新地址，将使用现有的地址值。
RARP引导设置
  若引导方式为RARP（反向地址解析协议）[或自动，其中包括RARP（反向地址解析协议）],这两个标志表示RARP（反向地址解析协议）是否在地址或网关的基础上将子网掩码设定为提供RARP（反向地址解析协议）信息的主机地址。
TCP超时
  如果指定时间内基于TCP的工作是空闲的（没有发送数据），那么工作将被终止。
  数值是0时，此功能不可用，那么工作将不会终止。
  通过选择合适的分钟单位，可以指定中断时间。
DNS服务器方式
  若网络使用了DHCP（动态主机配置协议）服务器给网络设备分配IP（网际协议）地址，您可以将DHCP（动态主机配置协议）服务器设置为自动分配其他IP（网际协议）地址，如DNS（域名服务）服务器。
  *若有疑问，请与您的网络管理员联系。
  自动（默认）-若将您的DHCP（动态主机配置协议）服务器设置为分配DNS（域名服务）IP（网际协议）地址，自动设置将会自动从DHCP（动态主机配置协议）服务器接收DNS（域名服务）IP（网际协议）地址。
  静态-若您希望手动输入DHCP（动态主机配置协议）服务器的IP（网际协议）地址请选择此选项。
主DNS服务器IP地址
  若将您的网络设置为使用DNS（域名服务）服务器，此字段指定了主DNS（域名服务）服务器的IP（网际协议）地址。
次DNS服务器IP地址
  此字段指定了次DNS（域名服务）服务器使用的IP（网际协议）地址。 这作为主DNS（域名服务）服务器地址的备份使用。 若无主服务器，打印服务器将会和次DNS（域名服务）服务器联系。
网关超时
  这是查找通过网关（路由器）访问的DNS（域名服务）/SMTP（简单邮件发送协议）/POP（邮局协议）服务器时打印服务器等待的时间。 若在设定的时间内未能查找到服务器，会出现“超时”错误。
  可根据网关（路由器）设定正确的时间。若使用拨号路由器,推荐值为60秒以上。 （默认时间是5秒）