Ethernet

Panoramica
  In questa pagina è possibile controllare la modalità di connessione Ethernet. Auto consente la selezione automatica della modalità del server di stampa. Se la connessione non riesce con Auto, provare una configurazione statica e selezionare la modalità statica 100BaseTX o 10BaseT.
  NOTA: se si imposta una modalità di connessione statica errata, potrebbe non risultare possibile comunicare con il server di stampa.
Jumbo Frame (solo per modelli supportati)
  La tecnologia Jumbo Frame aumenta la velocità di comunicazione inviando pacchetti di dati più estesi. Tale tecnologia può essere utilizzata solo con la modalità 1000BaseT.
  La tecnologia Jumbo Frame deve essere supportata da tutte le periferiche sulla rete quali PC (adattatori di rete/LAN), hub, commutatori e router. Se sono presenti periferiche sulla LAN/Rete che non supportano tale tecnologia, la comunicazione di rete potrebbe non riuscire.