| Verifieringsmetod och krypteringsläge
| I de flesta trådlösa nätverk används någon sorts säkerhetsinställningar. I dessa säkerhetsinställningar definieras hur verifieringen (hur enheten identifierar sig själv i nätverket) och krypteringen (hur data krypteras då de skickas över nätverket) ska gå till. Om du inte specificerar dessa alternativ korrekt då du konfigurerar din trådlösa skrivare/multifunktionsenhet, kommer den inte att kunna ansluta till det trådlösa nätverket. Därför måste dessa alternativ konfigureras noggrant. Se informationen nedan om vilka verifierings- och krypteringsmetoder som din trådlösa skrivare/multifunktionsenhet stödjer.
| Verifieringsmetoder

- Öppna system
  Trådlösa enheter får åtkomst till nätverket utan verifiering.
- Delad nyckel (endast i infrastrukturläge)
  En hemlig nyckel som har bestämts i förväg delas av alla enheter som får åtkomst till det trådlösa nätverket.
- WPA/WPA2-PSK
  En hemlig lösenordsfras som har bestämts i förväg delas av alla enheter som får åtkomst till det trådlösa nätverket. Med den här autentiseringsmetoden kan du kommunicera säkert med hjälp av en kraftfull krypteringsmetod.
  WPA/WPA2-PSK kan bara användas i nätverk med trådlös infrastruktur.
- LEAP (Ej tillgängligt för vissa modeller)
  Cisco® LEAP (Light Extensible Authentication Protocol) som använder användar-ID och lösenord för verifiering.
- EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS (Ej tillgängligt för vissa modeller)
  Cisco® EAP-FAST (Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/PEAP (Protected Extensible Authentication Protocol)/EAP-TTLS (Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security) använder användar-ID och lösenord för autentisering. Du kan verifiera servercertifikatet med CA-certifikatet.
- EAP-TLS (Ej tillgängligt för vissa modeller)
  EAP-TLS (Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security) använder ett användar-ID och klientcertifikat för autentisering. Du kan också verifiera SSL-servercertifikatet med CA-certifikatet.

| Interna verifieringsmetoder (Ej tillgängligt för vissa modeller)
| Du måste ange en av de interna autentiseringsmetoderna enligt den du har valt.

- INGEN
  MS-CHAPv2 används i första fasens autentisering, och metoden för EAP-FAST motsvarar andra fasens autentisering.
- MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2 (Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2) är en intern verifieringsmetod för EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
- GTC
  GTC (Generic Token Card) är en intern autentiseringsmetod för EAP-FAST/PEAP.
- MS-CHAP
  MS-CHAP(Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol) är en intern autentiseringsmetod för EAP-TTLS.
- CHAP
  CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol) är en intern autentiseringsmetod för EAP-TTLS.
- PAP
  PAP (Password Authentication Protocol) är en intern autentiseringsmetod för EAP-TTLS.

| Krypteringsmetoder

- Ingen
  Ingen krypteringsmetod används.
- WEP (Wired Equivalent Privacy)
  Data överförs och tas emot med en säker nyckel som användaren valt.
- TKIP
  TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) eliminerar den förutsägbarhet som inkräktare skulle kunna använda för att utnyttja säkerhetsrisker som uppkommer till följd av att WEP-nycklar tilldelas manuellt. TKIP-nycklar genereras automatiskt och är längre än WEP-nycklar.
- AES
  AES (Advanced Encryption Standard) är en Wi-Fi®-godkänd stark krypteringsstandard.
- CKIP
  Det ursprungliga Key Integrity Protocol för LEAP av Cisco Systems, Inc.