| Configuração de Certificado.
| Certificado de cliente
| Seleccione o certificado de cliente para autenticação EAP-TLS. Não se esqueça que primeiro precisa de configurar o Certificado na página "Configurar certificado" a partir da página Web interna (EWS) do dispositivo.(Excepto para EAP-TLS, não tem de seleccionar o certificado de cliente quando utiliza um método de autenticação.)
| Verificação do certificado do servidor
| Seleccione o método de verificação do certificado do servidor(não é necessário seleccionar o método de verificação quando utiliza LEAP).

- Sem verificação
  Confia-se no certificado do servidor sem verificação.
- Cert. CA
  O certificado do servidor emitido pelo CA é verificado pelo certificado CA instalado neste dispositivo.Não se esqueça que primeiro precisa de configurar o Certificado na página "Configurar certificado" a partir da página Web interna (EWS) do dispositivo.
- Cert. CA + ID do servidor
  São verificados o certificado do servidor (emitido pelo CA utilizando o certificado CA instalado neste dispositivo) e o nome comum (ID do servidor).Não se esqueça que primeiro precisa de configurar o Certificado na página "Configurar certificado" a partir da página Web interna (EWS) do dispositivo.

| ID do servidor
| Introduza o ID do servidor para a verificação do certificado do servidor.O ID do servidor é o nome comum do certificado do servidor.
| Configurar certificado
| Se estiver a utilizar um certificado de cliente ou um certificado CA, primeiro precisa de configurar o Certificado na página "Configurar certificado" a partir da página Web interna (EWS) do dispositivo.