SNTP

Обзор
  На этой странице можно настроить параметры SNTP.
Метод сервера SNTP
  СТАТИЧЕСКИЙ: сервер печати использует набор данных на этой странице для полей сервера SNTP и порта. АВТОМАТИЧЕСКИЙ: сервер печати будет пытаться использовать DHCP для получения этих параметров при включении или перезагрузке сервера. Чтобы разрешить DHCP, необходимо установить метод ПЕРЕЗАГРУЗКИ "АВТОМАТИЧЕСКИЙ" или "DHCP" на странице TCP/IP.
Адрес первичного сервера SNTP
  Это поле предназначено для ввода имени узла или IP-адреса первичного сервера SNTP. (Например sntp.example.net или 192.0.0.1). Если используется имя DHS сервера SNTP, необходимо использовать FQDN (полностью уточненное имя домена), например, sntp.example.net.
Порт первичного сервера SNTP
  Укажите номер порта назначения первичного сервера SNTP, с которым будет установлено соединение.
Адрес вторичного сервера SNTP
  Это поле предназначено для ввода имени узла или IP-адреса вторичного сервера SNTP. Они используются как резервные для адреса первичного сервера SNTP. Если первичный сервер SNTP недоступен, сервер печати установит соединение со вторичным сервером SNTP.
Порт вторичного сервера SNTP
  Укажите номер порта назначения вторичного сервера SNTP, с которым будет установлено соединение.
Интервал синхронизации
  Сервер печати будет автоматически выполнять синхронизацию с сервером SNTP через указанный интервал времени (в часах).
Состояние синхронизации
  В этом поле отображается состояние синхронизации с указанным сервером SNTP.
  Успешно: последняя синхронизация выполнена успешно.
  Не удалось синхронизировать: последняя синхронизация завершилась с ошибкой.
  Не указан SNTP: синхронизацию не удавалось успешно выполнить с момента включения сервера печати из-за неправильных настроек SNTP, или протокол SNTP отключен.
  Выполняется синхронизация: сервер печати выполняет синхронизацию с сервером SNTP. Через некоторое время нажмите кнопку "Обновить", чтобы проверить успешность выполнения синхронизации.
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  Состояние синхронизации "Выполняется синхронизация" сохраняется до 2 минут. Если указывается состояние "Не удалось синхронизировать" или "Не указан SNTP", значит, не удается обнаружить сервер SNTP. Сервер SNTP не существует или указанный узел не поддерживает SNTP. Проверьте имя сервера SNTP и номер порта.