NetBIOS (有线)

概述
  您可以通过此页面修改NetBIOS参数。
NETBIOS/IP
  启用网际协议(IP)上的通信。
计算机名称
  此计算机名称是打印服务器节点名的前15个字符。
WINS服务器方式
  NetBIOS（网络基本输入输出系统）/IP（网际协议），若为静态，这些数值出现在打印服务器使用的WINS服务器字段中。 若为自动，服务器启动或重起时，打印服务器将试图使用DHCP（动态主机配置协议）获取这些参数。 TCP/IP（传输控制协议/网际协议）页面上的启动方式应该设为自动或DHCP（动态主机配置协议）来启动DHCP（动态主机配置协议）。 将方式改为静态并将主和次WINS服务器IP（网际协议）地址设置为0.0.0.0，就可禁止WINS注册。
主WINS服务器IP地址
次WINS服务器IP地址
  输入您希望使用的主和可选的次WINS服务器的IP（网际协议）地址。