| Navn på trådløst nettverk
| Angi nettverksnavnet (SSID) som skriveren/multifunksjonsenheten skal knyttes til. Hvis enheten kommuniserer i et Ad-hoc-nettverk og det ikke finnes noe tilgangspunkt, aktiver alternativet "Dette er et Ad-hoc-nettverk, og det finnes ikke et tilgangpunkt". Hvis du velger dette alternativet må du også velge nettverkskanalen du bruker manuelt. Hvis du ikke vet hvilken nettverkskanal du bruker, se i dokumentasjonen som fulgte med datamaskinen og se etter informasjon om kanalinnstillinger.
En personlig brannmur beskytter datamaskinen in fra ondsinnede angrep. Hvis du bruker en personlig brannmur på din datamaskin og denne forhindrer deg i å oppdage trådløse nettverk eller enheter i det trådløse nettverket, anbefaler vi at du deaktiverer brannmuren midlertidig.
Når man deaktiverer brannmuren er datamaskinen imidlertid ikke beskyttet mot angrep inntil du har aktivert brannmuren igjen. Derfor anbefaler vi at du kobler tilgangspunktet ditt fra Internett før du deaktiverer brannmuren. Dette gjør du ved å koble tilgangspunktet fra Ethernet-huben/-svitsjen den er koblet til, eller koble tilgangspunktet fra DSL- eller kabelmodemet som gir deg tilgang til Internett.