| Naam draadloos netwerk
| Geef de netwerknaam (SSID) op waarmee de printer/MFC verbinding zal maken. Als het apparaat in een Ad-hoc netwerk communiceert en er geen toegangspoort is, moet u de optie “Dit is een Ad-hoc netwerk en er is geen toegangspoort” inschakelen. Als u deze optie selecteert, moet u ook het netwerkanaal dat u gebruikt zelf selecteren. Raadpleeg de informatie over kanaalinstellingen in de documentatie van uw computer als u niet zeker weet welke kanaalinstellingen u gebruikt.
Een persoonlijke firewall beschermt uw computer tegen kwaadaardige aanvallen. Als u een persoonlijke firewall op uw computer gebruikt en deze niet toestaat dat er draadloze netwerken of apparaten op het draadloze netwerk worden waargenomen, raden wij u aan de firewall tijdelijk uit te schakelen.
Houd er echter rekening mee dat uw computer dan aan kwaadaardige aanvallen kan worden blootgesteld totdat u de firewall weer inschakelt. Daarom raden wij u aan de toegangspoort van internet af te sluiten alvorens u de firewall uitschakelt. Hiervoor moet u de toegangspoort afsluiten van de Ethernethub/switch waarop hij is aangesloten, of de toegangspoort afsluiten van de DSL of kabelmodem die uw internetverbinding regelt.