CSRの作成

概要
  CA(認証局)に証明書の発行を申請するのに必要な、CSR(証明書要求)を作成します。
  CAから証明書が発行されたら、「証明書のインストール」から、プリントサーバーに証明書をインストールしてください。
  注意：
  新しいCSRを作成した場合、古いCSRは無効になります。
  プリントサーバーで作成した最新のCSRで申請した証明書をインストールして下さい。
コモンネーム
  証明書のコモンネームを入力して下さい。(必須)
  入力可能文字は、UTF-8で最大64バイトです。
  コモンネームには、プリントサーバーにSSL/TLSで通信する際に使用する識別子(プリントサーバーのIPアドレス、ホスト名、あるいは、ドメイン)を入力して下さい。
  デフォルトでは、ホスト名が入力してあります。
組織
  組織名(会社名、団体名など)を入力して下さい。(省略可)
  入力可能文字は、UTF-8で最大64バイトです。
部署
  部門名を入力して下さい。(省略可)
  入力可能文字は、UTF-8で最大64バイトです。
市
  市区町村名を入力して下さい。(省略可)
  入力可能文字は、UTF-8で最大64バイトです。
県/州
  都道府県名を入力して下さい。(省略可)
  入力可能文字は、UTF-8で最大64バイトです。
国
  国コードを入力して下さい。(省略可)
  国コードはISO 3166に準拠した国コード2文字を入力してください。
拡張領域設定
SubjectAltName
自動 (本機のIPv4アドレスを登録します。)
  本機のIPv4アドレスを登録します。
手動
  [タイプ:値]の書式で入力してください。例) DNS:www.brother.co.jp
  入力可能文字は、UTF-8で最大256バイトです。
公開鍵アルゴリズム
  公開鍵アルゴリズムの鍵長を選択して下さい。
  初期設定ではセキュリティの高い設定が選択されています。
  高いセキュリティに対応していない通信相手と接続する場合、この項目を変更して下さい。
  RSA(2048bit) : RSA公開鍵(鍵長：2048bit)を使用します。（初期設定）
  RSA(1024bit) : RSA公開鍵(鍵長：1024bit)を使用します。
メッセージダイジェストアルゴリズム
  署名用ハッシュアルゴリズムを選択して下さい。
  初期設定ではセキュリティの高い設定が選択されています。
  高いセキュリティに対応していない通信相手と接続する場合、この項目を選択して下さい。
  SHA256 : SHA256を使用します。（初期設定）
  SHA1 : SHA1を使用します。