| Nome da rede sem fios
| Introduza o nome de rede (SSID) a que a impressora/dispositivo multifunções estará associado. Se o dispositivo estiver a comunicar numa rede Ad-hoc e não houver ponto de acesso, active a opção "Rede Ad-hoc sem ponto de acesso". Se seleccionar esta opção tem também de seleccionar manualmente o canal de rede que está a utilizar. Se não souber que canal de rede está a utilizar, consulte a documentação fornecida com o seu computador e procure informações sobre as definições de canal.
Uma firewall pessoal protege o seu computador de ataques criminosos. Se estiver a utilizar uma firewall pessoal no seu computador e esta estiver a impedi-lo de encontrar redes ou dispositivos sem fios dentro da rede sem fios, recomendamos que desactive temporariamente a firewall.
Contudo, ao desactivar a firewall, o seu computador ficará vulnerável a ataques enquanto não voltar a activá-la. Por isso, recomendamos que desligue o seu ponto de acesso da Internet antes de desactivar a firewall. Para o fazer, desligue o seu ponto de acesso do hub/switch Ethernet a que está ligado ou desligue o ponto de acesso do modem DSL ou cabo que está a utilizar para a ligação à Internet.