Crea CSR

Panoramica
  Il server di stampa crea una CSR (Certificate Signing Request) che deve essere emessa da una CA (Certificate Authority).
  Dopo che la CA ha emesso un certificato, installare il certificato nella pagina "Installa certificato".
  NOTA :
  Una volta che la stampante ha creato un nuovo certificato, il vecchio certificato verrà cancellato.
  Installare il certificato emesso con la CSR più recente per la stampante in uso.
Nome comune
  Inserire un nome comune per il certificato(Obbligatorio).
  La lunghezza del nome comune non deve superare i 64 byte.
  Inserire un ID come un indirizzo IP, un nome host o un nome di dominio da utilizzare per accedere alla stampante mediante la comunicazione SSL/TLS.
  Il nome host viene visualizzato per impostazione predefinita.
Organizzazione
  Inserire l'organizzazione, la società o l'azienda (facoltativo).
  La lunghezza dell'organizzazione non deve superare i 64 byte.
Unità organizzativa
  Inserire il dipartimento o la divisione (facoltativo).
  La lunghezza dell'unità organizzativa non deve superare i 64 byte.
Città
  Inserire la città in cui si trova l'organizzazione (facoltativo).
  La lunghezza della città/località non deve superare i 64 byte.
Provincia
  Inserire lo stato o la provincia in cui si trova l'organizzazione (facoltativo).
  La lunghezza dello stato/provincia non deve superare i 64 byte.
Paese/Regione
  Inserire il paese o la regione in cui si trova l'organizzazione (facoltativo).
  Il paese deve avere un codice ISO 3166 composto da due caratteri.
Configura partizione estesa
SubjectAltName
Auto (Registra IPv4)
  Registra IPv4
Manuale
  È necessario specificare il tipo e il valore (ad es. DNS:www.brother.co.jp). Gli altri tipi supportati includono e-mail, URI, RID, IP, OtherName.
  La lunghezza dei caratteri che è possibile inserire non deve superare i 256 byte per UTF8.
Algoritmo a chiave pubblica
  Selezionare la lunghezza della chiave pubblica.
  Si consiglia di selezionare l'impostazione predefinita in quanto fornisce il livello massimo di protezione. Le altre impostazioni di protezione sono consigliate solo quando il dispositivo non supporta il livello massimo di protezione.
  RSA(2048bit): lunghezza chiave RSA 2048 bit (predefinita)
  RSA(1024bit): lunghezza chiave RSA 1024 bit
Algoritmo di Digest
  Selezionare Algoritmo di Digest per la firma.
  Si consiglia di selezionare l'impostazione predefinita in quanto fornisce il livello massimo di protezione. Le altre impostazioni di protezione sono consigliate solo quando il dispositivo non supporta il livello massimo di protezione.
  SHA256: Algoritmo di Digest SHA256 (predefinita)
  SHA1: Algoritmo di Digest SHA1