Ethernet

Обзор
  Эта страница позволяет управлять режимом связи с Ethernet. Параметр "Авто" позволяет серверу печати выбирать режим связи автоматически. Если при выборе параметра "Авто" подключение невозможно, попытайтесь использовать статический режим связи 100BaseTX или 10BaseT.
  ПРИМЕЧАНИЕ : Если установлен неверный статический режим связи, возможно, не удастся выполнять обмен данными с сервером печати.
Jumbo Frame (только для поддерживаемых моделей)
  Технология Jumbo Frame повышает скорость обмена данными благодаря отправке пакетов данных более крупного размера. Технологию Jumbo Frame можно использовать только в режиме 1000BaseT.
  Технология Jumbo Frame требует, чтобы все периферийные устройства, например, компьютеры (адаптеры проводной сети), концентраторы, коммутаторы и маршрутизаторы в проводной сети поддерживали технологию Jumbo Frame. Если в проводной сети имеются устройства, не поддерживающие технологию Jumbo Frame, обмен данными в сети может оказаться невозможным.