Crea certificato autofirmato

Panoramica
  Il server di stampa genera il proprio certificato e la propria chiave segreta.
  Con questo certificato, è possibile utilizzare facilmente la comunicazione SSL/TLS senza bisogno di una CA (Certificate Authority).
Nome comune
  Inserire un nome comune per il certificato(Obbligatorio).
  La lunghezza del nome comune non deve superare i 64 byte.
  Inserire un ID come un indirizzo IP, un nome host o un nome di dominio da utilizzare per accedere alla stampante mediante la comunicazione SSL/TLS.
  Il nome host viene visualizzato per impostazione predefinita.
Data valida
  Inserire la data di validità.
Algoritmo a chiave pubblica
  Selezionare la lunghezza della chiave pubblica.
  Si consiglia di selezionare l'impostazione predefinita in quanto fornisce il livello massimo di protezione. Le altre impostazioni di protezione sono consigliate solo quando il dispositivo non supporta il livello massimo di protezione.
  RSA(2048bit): lunghezza chiave RSA 2048 bit (predefinita)
  RSA(1024bit): lunghezza chiave RSA 1024 bit
Algoritmo di Digest
  Selezionare Algoritmo di Digest per la firma.
  Si consiglia di selezionare l'impostazione predefinita in quanto fornisce il livello massimo di protezione. Le altre impostazioni di protezione sono consigliate solo quando il dispositivo non supporta il livello massimo di protezione.
  SHA256: Algoritmo di Digest SHA256 (predefinita)
  SHA1: Algoritmo di Digest SHA1