POP3/SMTP

Обзор
  На этой странице можно изменить параметры печати через Интернет.
Адрес сервера SMTP
  В этом поле указывается имя или IP-адрес сервера исходящих сообщений электронной почты (SMTP). (Например smtp.example.net или 192.0.0.1)
  Если вы используете DNS-имя сервера исходящей почты (SMTP), необходимо использовать FQDN (Fully Qualified Domain Name, полное имя узла), например smtp.example.net.
Порт SMTP
  Укажите номер порта назначения для сервера SMTP, с которым будет выполнено соединение.
Способ проверки подлинности на сервере SMTP
  Укажите способ проверки подлинности на сервере SMTP. Это значение определяет способ, который будет использоваться для проверки подлинности пользователя на сервере SMTP.
  Нет: проверка подлинности на сервере SMTP не выполняется.
  SMTP-AUTH: проверка подлинности на сервере SMTP. Для использования этого способа необходимо правильно настроить параметры работы с сервером SMTP.
  POP перед SMTP: сначала выполняется проверка подлинности на сервере POP, затем предпринимается попытка отправить сообщение через сервер SMTP. Для использования этого способа необходимо правильно настроить параметры работы с сервером POP3.
Имя учетной записи SMTP-AUTH
Пароль учетной записи SMTP-AUTH
  Укажите имя пользователя и пароль, подлинность которых будет проверяться сервером SMTP. Чтобы не использовать пароль, введите один пробел.
SMTP через SSL/TLS
  Задайте параметр "SMTP через SSL/TLS", если необходимо отправлять электронную почту посредством безопасной связи SSL.
  Нет: связь SSL не будет использоваться.
  SSL: безопасное соединение по сети посредством SSL.
  TLS: безопасное соединение по сети посредством TLS.
Проверять сертификат сервера
  Установите флажок в поле "Проверять сертификат сервера", чтобы проверять сервер с помощью сертификата ЦС, который должен быть установлен при использовании SSL или TLS.
Адрес эл. почты принтера
  Введите адрес электронной почты принтера. Если адрес администратора был введен неправильно, то уведомление будет отправлено на этот адрес принтера. Если адрес электронной почты принтера не указан, уведомление администратору не отправляется.
Адрес сервера POP3
  В этом поле указывается имя или IP-адрес сервера входящих сообщений электронной почты (POP3). (Например pop.example.net или 192.0.0.1)
  Если вы используете DNS-имя сервера входящей почты (POP3), необходимо использовать FQDN (Fully Qualified Domain Name, полное имя узла), например pop.example.net.
Порт POP3
  Укажите номер порта назначения для сервера POP3, с которым будет выполнено соединение.
Имя почтового ящика
Пароль почтового ящика
  Укажите имя и пароль почтового ящика на сервере POP3 с заданиями печати через Интернет. Если пароль не нужен, введите один пробел.
Использовать APOP
  Укажите, следует ли использовать протокол APOP при входе на сервер POP3.
POP3 через SSL/TLS
  Задайте параметр "POP3 через SSL/TLS", если необходимо получать электронную почту посредством безопасной связи SSL.
  Нет: связь SSL не будет использоваться.
  SSL: безопасное соединение по сети посредством SSL.
  TLS: безопасное соединение по сети посредством TLS.
Проверять сертификат сервера
  Установите флажок в поле "Проверять сертификат сервера", чтобы проверять сервер с помощью сертификата ЦС, который должен быть установлен при использовании SSL или TLS.