| Konfiguration des Netzwerkschlüssels
| Geben Sie den entsprechenden Netzwerkschlüssel ein und klicken Sie auf “Weiter”. Für jede Sicherheitsmethode gelten bestimmte Regeln.
| Open System/Shared Key mit WEP Dieser Schlüssel ist ein 64-Bit- oder 128-Bit-Wert, der im ASCII- oder Hexadezimal-Format eingegeben werden muss.

- 64 (40) Bit (ASCII):
  Verwendet 5 Textzeichen, z. B. "WSLAN" (Groß-/Kleinschreibung beachten).
- 64 (40) Bit (Hexadezimal):
  Verwendet 10 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B.“71f2234aba”.
- 128 (104) Bit (ASCII):
  Verwendet 13 Textzeichen, z. B. "Wirelesscomms" (Groß-/Kleinschreibung beachten).
- 128 (104) Bit (Hexadezimal):
  Verwendet 26 Zeichen im Hexadezimal-Datenformat, z. B. “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK und TKIP oder AES
Verwendet einen Pre-Shared-Schlüssel (PSK) von mindestens 8 und höchstens 63 Zeichen Länge.