Zertifikatsignieranforderung (CSR) erstellen

Überblick
  Dieser PrintServer erstellt eine Zertifikatsignieranforderung (CSR: Certificate Signing Request), um ein Zertifikat von einer Zertifizierungsstelle (CA: Certificate Authority) zu erhalten.
  Nachdem die Zertifizierungsstelle ein Zertifikat ausgestellt hat, installieren Sie das Zertifikat auf der Seite "Zertifikat installieren".
  ACHTUNG :
  Wenn dieser Drucker ein neues Zertifikat erstellt, wird das alte Zertifikat gelöscht.
  Installieren Sie das Zertifikat, das mit der neusten Zertifikatsignieranforderung für diesen Drucker ausgestellt wurde.
Allgemeine Name
  Geben Sie den allgemeinen Namen für das Zertifikat ein(Erforderlich).
  Der allgemeine Name muss kürzer als 64 Bytes sein.
  Geben Sie eine Kennung ein, zum Beispiel IP-Adresse, Hostname oder Domänenname, die beim Zugriff auf diesen Drucker über die SSL/TLS-Kommunikation verwendet wird.
  Standardmäßig wird der Hostname angezeigt.
Organisation
  Geben Sie Ihre Organisation, Ihr Unternehmen oder Ihre Firma ein (optional).
  Der Eintrag für die Organisation muss kürzer als 64 Bytes sein.
Organisationseinheit
  Geben Sie Ihren Bereich bzw. Ihre Abteilung ein (optional).
  Der Eintrag für die Organisationseinheit muss kürzer als 64 Bytes sein.
Ort
  Geben Sie den Ort an, in dem sich Ihre Organsation befindet (optional).
  Der Eintrag für den Ort muss kürzer als 64 Bytes sein.
Bundesland
  Geben Sie das Bundesland an, in dem sich Ihre Organsation befindet (optional).
  Der Eintrag für das Bundesland muss kürzer als 64 Bytes sein.
Land
  Geben Sie das Land an, in dem sich Ihre Organsation befindet (optional).
  Geben Sie den zweistelligen Ländercode (ISO 3166) für Ihr Land ein.
Erweiterte Partition konfigurieren
SubjectAltName
Auto (IPv4 registrieren)
  IPv4 registrieren
Manuell
  Sie müssen den Typ und den Wert festlegen (zum Beispiel DNS:www.brother.co.jp). Andere unterstützte Typen sind E-Mail, URI, RID, IP, OtherName.
  Der Eintrag kann eine Länge von bis zu 256 Byte (für UTF8-Zeichen) haben.
Algorithmus des öffentlichen Schlüssels
  Wählen Sie die Länge des öffentlichen Schlüssels.
  Es wird empfohlen, die Standardeinstellung zu wählen, da sie die höchste Sicherheitsstufe bietet. Die anderen Sicherheitseinstellungen werden nur empfohlen, wenn das Gerät die höchste Sicherheitsstufe nicht unterstützt.
  RSA(2048bit): RSA mit 2048 Bit Schlüssellänge (Standard)
  RSA(1024bit) : RSA mit 1024 Bit Schlüssellänge
Digest-Algorithmus
  Wählen Sie einen Digest-Algorithmus für die Signatur.
  Es wird empfohlen, die Standardeinstellung zu wählen, da sie die höchste Sicherheitsstufe bietet. Die anderen Sicherheitseinstellungen werden nur empfohlen, wenn das Gerät die höchste Sicherheitsstufe nicht unterstützt.
  SHA256: Digest-Algorithmus SHA256 (Standard)
  SHA1: Digest-Algorithmus SHA1