Беспроводной (Персональная)

Обзор
  Устройства Brother обеспечивают как безопасное личное использование, так и безопасное использование на предприятии. Эта страница предназначена для настройки использования устройства дома или в личных целях.
Режим связи
  Существует два типа беспроводных сетей: режим инфраструктуры и прямое подключение (Ad-hoc)
Инфраструктура
  Главным элементом сети в режиме инфраструктуры является центральная точка доступа (обычно беспроводной маршрутизатор). Именно через эту центральную точку доступа устройство Brother принимает все задания печати.
Ad-hoc
  Сети с режимом Ad-hoc (такие сети также называются одноранговыми) не имеют центральной точки доступа. Все беспроводные клиенты взаимодействуют друг с другом напрямую. Если беспроводному устройству задать этот режим, то все задания печати оно будет получать напрямую от компьютера, отправляющего данные на печать.
Имя беспроводной сети (SSID)
  Идентификатор SSID (Service Set Identifier) указывает, какую беспроводную сеть нужно использовать.
Канал
  В беспроводных сетях Ethernet используются каналы. Можно использовать до 13 каналов. Однако в большинстве стран число доступных каналов ограничено.
Метод проверки подлинности и режим шифрования
  Большинство беспроводных сетей используют тот или иной способ защиты.
  Параметры безопасности определяют метод проверки подлинности (как устройство идентифицирует себя в сети) и шифрование (как шифруются пересылаемые через сеть данные).
  Если при настройке беспроводного устройства эти параметры указаны неправильно, устройство не сможет установить соединение с беспроводной сетью.
  Поэтому настраивать эти параметры нужно внимательно.
  Чтобы узнать, какие способы проверки подлинности и шифрования поддерживает ваше беспроводное устройство для домашнего (личного) использования, смотрите информацию ниже.
Методы проверки подлинности
  Это устройство поддерживает следующие способы проверки подлинности для домашнего (личного) использования:
  - Открытая система
  - Общий ключ (только в режиме инфраструктуры)
  - WPA/WPA2-PSK
Открытая система
  Беспроводным устройствам разрешен доступ к сети без проверки их подлинности.
Общий ключ (только в режиме инфраструктуры)
  Все устройства используют для доступа к беспроводной сети общий, предварительно заданный секретный ключ.
WPA/WPA2-PSK
  Все устройства используют для доступа к беспроводной сети общую, предварительно заданную секретную фразу-пароль.
  Данный метод проверки подлинности обеспечивает безопасность соединения с помощью мощного метода шифрования.
  WPA/WPA2-PSK может использоваться только в беспроводных сетях с режимом инфраструктуры.
Методы шифрования
  Шифрование применяется для защиты самих данных. Данное устройство поддерживает следующие способы шифрования для домашнего (личного) использования:
Нет
  Метод шифрования не используется.
WEP
  Если используется метод WEP (Wired Equivalent Privacy), данные передаются и принимаются с применением секретного ключа.
TKIP
  Протокол TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) позволяет избежать предсказуемости, которая может применяться злоумышленниками для нахождения слабых мест системы безопасности, появляющихся в результате присвоенных вручную ключей WEP. Ключи TKIP генерируются автоматически. Они более длинные, чем ключи WEP, и поэтому предлагают более высокий уровень безопасности по сравнению со стандартными ключами WEP.
AES
  AES (стандарт расширенного шифрования) является стандартом устойчивого шифрования, авторизированным Wi-Fi®.
Сетевой ключ
  Для каждого метода защиты есть правила:
Открытая система/Общий ключ с WEP
  Введите ключ WEP, который будет использоваться для доступа к сети. Этот ключ является 64-разрядным или 128-разрядным значением, которое должно быть введено в формате ASCII или в шестнадцатеричном формате (HEXADECIMAL).
64(40)бит ASCII
  Используются 5 текстовых знаков.
  например: Hello (заглавные и строчные буквы различаются)
64(40)бит шестнадцатеричный
  Используются 10 знаков шестнадцатеричных данных.
  например: 71f2234aba
128(104)бит ASCII
  Используются 13 текстовых знаков.
  например:B318 Wirelesscomms (заглавные и строчные буквы различаются)
128(104)бит шестнадцатеричный
  Используются 26 знаков шестнадцатеричных данных.
  например: 71f2234ab56cd709e5412aa3ba
WPA/WPA2-PSK и TKIP/AES
  Используется предварительно заданный общий ключ (PSK) длинной более 7, но менее 64 символов.