| IPアドレスの設定
| 本機の無線LAN機能を使用するためには、IPアドレスを設定することが必要です。　IPアドレスを設定するには、2つの方法があります。 自動でIP アドレスを設定する： 　無線LAN環境でDHCPサーバーを使用している場合は、このオプションを使用します。 手動でIPアドレスを設定する： 　無線LAN環境でDHCPサーバーを使用していないため、IPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを手動で入力する場合は、このオプションを使用します。 どのオプションを選択するべきか分からない場合は、システム管理者に相談してください。
注意：「自動でIPアドレスを設定する」オプションを選択すると、本機はDHCPサーバーからIPアドレスを取得することを試みます。DHCPサーバーが利用出来ないか、無線LANのセキュリティ設定が正しく行われていないことでDHCPサーバーと通信することができない場合は、本機は169.254.0.1から169.254.255.254の範囲でAPIPAに基づいたIPアドレスを割り当てます。