SNMP

Généralités
  Cette page vous permet de modifier les paramètres SNMP.
Mode de fonctionnement SNMP
  Le mode de fonctionnement SNMP est défini.
Paramètres du mode SNMP v1/v2c
  Si vous utilisez une version de BRAdmin Professional antérieure à la version 2.80 ou une version de BRAdmin Light for Macintosh® antérieure à la version 1.10, vous devez vérifier ce paramètre lors de l'accès à l'imprimante.
Paramètres du mode SNMPv3
Nom d'utilisateur
  Définissez le nom d'utilisateur en vue de l'utilisation de la communication SNMPv3.
Type de clé
  La clé est utilisée pour l'authentification et le chiffrement.
Mot de passe
  16 caractères ASCII.
Clés binaires
  Chiffre hexadécimal de 32 octets.
Nom contextuel
  Définissez le nom contextuel en vue de l'utilisation de la communication SNMPv3.