Service

Overzicht
  Op deze pagina kunt u de parameters wijzigen die worden geassocieerd met de service die u in de lijst van services heeft geselecteerd.
Naam van service
  Specificeert de naam van de service. Normaal gesproken hoeft u dit veld niet te wijzigen.
Service-poort
  Specificeert de fysieke poort die met de service wordt geassocieerd.
Protocollen
  Deze aankruisvakjes geven aan welke netwerkprotocollen er voor deze service zijn geactiveerd.
Filter
  Specificeert het gegevensfilter, indien gebruikt, voor deze service.
  0 is geen filter, gegevens worden ongewijzigd doorgegeven
  1 is tekstvervanging, standaard CRLF voor LF
  2 duidt op een AppleTalk-taak. Filtering is afhankelijk van de hardware en de geselecteerde opties
  3 zet normale tekst om in PostScript
  4 converteert uitvoergegevens naar PostScript Tagged Binary
Besturingsstrings
  Specificeert de gegevensstrings die aan het begin of het einde van een afdruktaak moeten worden verzonden.
Raw TCP-poort
  Indien niet-nul, definieert dit een TCP-poort die moet worden gebruikt voor aansluiting op deze service.
Bi-directioneel
  Indien geselecteerd, zal de service gegevens van de printer naar het netwerk terugsturen. Normaal gesproken hoeft u dit niet te wijzigen. Voor een niet-bi-directionele PostScript-printer kunt u de bi-directionele ondersteuning uitschakelen, zodat AppleTalk-spoofing kan worden geactiveerd.