| 네트워크 키 구성
| 적절한 네트워크 키를 입력하고 "다음"을 클릭합니다. 각 보안 방법에는 몇 가지 규칙이 있습니다.
| 개방형 시스템/공유 WEP 키 이 키는 ASCII 또는 16진수 형식으로 입력해야 하는 64비트 또는 128비트 값입니다.

- 64(40)비트 ASCII:
  5개의 텍스트 문자를 사용합니다(예: “WSLAN”(대/소문자 구분)).
- 64(40)비트 16진수:
  10자리의 16진수 데이터를 사용합니다(예: “71f2234aba”).
- 128(104)비트 ASCII:
  13개의 텍스트 문자를 사용합니다(예: “Wirelesscomms”(대/소문자 구분)).
- 128(104)비트 16진수:
  26자리의 16진수 데이터를 사용합니다(예: “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”).

WPA-PSK/WPA2-PSK 및 TKIP 또는 AES
길이가 8자 이상인 PSK(미리 공유한 키)를 사용합니다(최대 63자).