| Sertifikaatin määritys.
| Asiakasvarmenne
| Valitse asiakasvarmenne EAP-TLS-todennusta varten. Huomaa, että varmenteen asetukset on ensin määritettävä laitteen sisäisen sivuston (EWS) ”Määritä varmenne” -sivulla.(EAP-TLS:ää lukuun ottamatta asiakasvarmennetta ei tarvitse valita todentamismenetelmää käytettäessä.)
| Palvelimen varmenteen vahvistaminen
| Valitse palvelimen varmenteen vahvistusmenetelmä.(LEAP-protokollaa käytettäessä ei tarvitse valita vahvistusmenetelmää.)

- Ei vahvistusta
  Palvelimen varmenteeseen luotetaan ilman vahvistusta.
- Myöntäjän varmenne
  Tähän laitteeseen määritetty myöntäjän verifioima varmenne vahvistaa myöntäjän verifioiman palvelimen varmenteen. Huomaa, että varmenteen asetukset on ensin määritettävä laitteen sisäisen sivuston (EWS) ”Määritä varmenne” -sivulla.
- Myöntäjän varmenne + palvelimen tunnus
  Palvelimen varmenne (myöntäjän antama laitteeseen määritetyn myöntäjän varmenteen avulla) ja yleinen nimi (palvelimen tunnus) vahvistetaan.Huomaa, että varmenteen asetukset on ensin määritettävä laitteen sisäisen sivuston (EWS) ”Määritä varmenne” -sivulla.

| Palvelimen tunnus
| Syötä palvelimen tunnus palvelimen varmenteen vahvistamiseksi.Palvelimen tunnus on palvelimen varmenteen yleinen nimi.
| Määritä varmenne
| Kun käytetään asiakasvarmennetta tai myöntäjän varmennetta, varmenteen asetukset on ensin määritettävä laitteen sisäisen sivuston (EWS) ”Määritä varmenne” -sivulla.