Создать CSR (запрос на подпись сертификата)

Обзор
  Этот сервер печати создает CSR (запрос на подпись сертификата), который поставляется сертификатом из ЦС (центра сертификации).
  После того, как ЦС поставит сертификат, установите сертификат на странице "Установка сертификата".
  ПРИМЕЧАНИЕ .
  При создании принтером нового сертификата старый сертификат удаляется.
  Установка сертификата, поставленного с самым последним CSR (запросом на подпись сертификата) для этого принтера.
Общее название
  Ввод общего имени для сертификата(Необходимо указать)
  Длина общего имени должна быть менее 64 байт.
  Ввод идентификатора (например, IP-адрес, имя узла или имя домена) для доступа к этому принтеру через соединение SSL/TLS.
  По умолчанию отображается имя узла.
Организация
  Ввод названия организации, корпорации или компании (дополнительно).
  Длина организации должна быть менее 64 байт.
Подразделение
  Ввод отделения или отдела (дополнительно).
  Длина подразделения должна быть менее 64 байт.
Город/район
  Ввод города, в котором находится организация (дополнительно).
  Длина города/местоположения должна быть менее 64 байт.
Штат/область
  Ввод области или края, в котором находится организация (дополнительно).
  Длина области/края должна быть менее 64 байт.
Страна/регион
  Ввод страны или региона, в котором находится организация (дополнительно).
  Страна должна быть представлена кодом страны ISO 3166, состоящим из двух символов.
Настройка дополнительного раздела
SubjectAltName
Авто (Регистрация IPv4)
  Регистрация IPv4
Вручную
  Необходимо указать тип и значение (например, DNS:www.brother.co.jp). К другим поддерживаемым типам относятся: email, URI, RID, IP, OtherName.
  Длина символов, которые можно ввести, не должна превышать 256 байта для UTF8.
Алгоритм с использованием открытых ключей
  Выберите длину открытого ключа.
  Рекомендуется выбрать настройку по умолчанию, поскольку она обеспечивает наивысший уровень безопасности. Другие настройки безопасности рекомендуются только в том случае, если устройство не поддерживает наивысший уровень безопасности.
  RSA(2048bit) : ключ RSA длиной 2048 бит (по умолчанию)
  RSA(1024bit) : ключ RSA длиной 1024 бит
Алгоритм выборки
  Выберите алгоритм выборки для подписи.
  Рекомендуется выбрать настройку по умолчанию, поскольку она обеспечивает наивысший уровень безопасности. Другие настройки безопасности рекомендуются только в том случае, если устройство не поддерживает наивысший уровень безопасности.
  SHA256 : алгоритм выборки SHA256 (по умолчанию)
  SHA1 : алгоритм выборки SHA1