| Konfiguration af netværksnøgle
| Indtast den relevante netværksnøgle, og klik på "Næste". Der er visse regler for hver sikkerhedsmetode.
| Åbent system/delt nøgle med WEP Denne nøgle er en 64 bit- eller 128 bit-værdi, som skal indtastes i ASCII- eller hexadecimalformat.

- 64 (40) bit ASCII:
  Bruger 5 bogstaver, f.eks. "WSLAN" (der skelnes mellem store og små bogstaver).
- 64 (40) bit hexadecimal:
  Bruger 10 tegn hexadecimaldata, f.eks. "71f2234aba".
- 128 (104) bit ASCII:
  Bruger 13 bogstaver, f.eks. "Wirelesscomms" (der skelnes mellem store og små bogstaver).
- 128 (104) bit hexadecimal:
  Bruger 26 tegn hexadecimaldata, f.eks. “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK og TKIP eller AES
Bruger PSK (forhåndsdelt nøgle) på 8 eller flere tegn, maks. 63 tegn.