| Netwerksleutel configureren
| Voer de juiste netwerksleutel in en klik op Volgende. Voor elke beveiligingsmethode gelden er bepaalde regels.
| Open systeem/gedeelde sleutel met WEP Deze sleutel is een 64- of 128-bits waarde die moet worden ingevoerd als ASCII of in hexadecimale vorm.

- 64-bits (40-bits) ASCII:
  Gebruikt vijf letters, bijvoorbeeld WSLAN (let op hoofdletters en kleine letters).
- 64-bits (40-bits) hexadecimaal:
  Gebruikt tien tekens als hexadecimale gegevens, bijvoorbeeld 71f2234aba.
- 128-bits (104-bits) ASCII:
  Gebruikt dertien letters, bijvoorbeeld Draadlooscomm (let op hoofdletters en kleine letters).
- 128-bits (104-bits) hexadecimaal:
  Gebruik 26 tekens als hexadecimale gegevens, bijvoorbeeld 71f2234ab56cd709e5412aa2ba.

WPA-PSK/WPA2-PSK en TKIP of AES
Gebruikt een zogeheten Pre-Shared Key (PSK) van acht of meer tekens (maximaal 63 tekens).