| Configuração da Chave de Rede
| Insira a chave de rede apropriada e clique em “Avançar”. Há regras para cada método de segurança.
| Abra Sistema/Chave Compart. com WEP Esta chave é um valor de 64 ou 128 bits que deve ser inserido em formato ASCII ou hexadecimal.

- ASCII de 64 (40) bits:
  Usa cinco caracteres de texto, por exemplo, “WSLAN” (diferencia maiúsculas de minúsculas).
- Hexadecimal de 64 (40) bits:
  Usa dez dígitos de dados hexadecimais, por exemplo, “71f2234aba”.
- ASCII de 128 (104) bits:
  Usa 13 caracteres de texto, por exemplo, “Wirelesscomms” (diferencia maiúsculas de minúsculas).
- Hexadecimal de 128 (104) bits:
  Usa 26 dígitos de dados hexadecimais, por exemplo, “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK e TKIP ou AES
Usa uma chave pré-compartilhada (PSK) com oito ou mais caracteres (no máximo, 63 caracteres.)