| 인증 방법 및 암호화 모드
| 대부분의 무선 네트워크는 일부 보안 설정을 사용합니다. 이러한 보안 설정은 인증(장치 자신을 네트워크에 확인시키는 방법) 및 암호화(네트워크로 보낸 데이터가 암호화되는 방법)를 정의합니다. 무선 프린터/다기능 장치를 구성할 때 이러한 옵션을 올바르게 지정하지 않으면 무선 프린터/다기능 장치를 무선 네트워크에 연결할 수 없습니다. 따라서 이러한 옵션을 구성할 때 주의해야 합니다. 무선 프린터/다기능 장치가 지원하는 인증 및 암호화 방법을 보려면 아래 정보를 참조하십시오.
| 인증 방법

- 개방형 시스템
  무선 장치는 인증 없이 네트워크에 액세스할 수 있습니다.
- 공유 키(인프라 모드만 해당)
  암호가 미리 결정된 키는 무선 네트워크에 액세스하는 모든 장치에 의해 공유됩니다.
- WPA/WPA2-PSK
  암호가 미리 결정된 키는 무선 네트워크에 액세스하는 모든 장치에 의해 공유됩니다. 이 인증 방법을 사용하면 강력한 암호화 방법을 사용하여 안전하게 통신할 수 있습니다.
  WPA/WPA2-PSK는 무선 인프라 네트워크에서만 사용할 수 있습니다.
- LEAP(일부 모델에서는 사용할 수 없음)
  Cisco® LEAP(Light Extensible Authentication Protocol)는 인증에 사용자 ID 및 암호를 사용합니다.
- EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS(일부 모델에서는 사용할 수 없음)
  Cisco® EAP-FAST(Extensible Authentication Protocol-Flexible Authentication via Secure Tunneling)/PEAP(Protected Extensible Authentication Protocol)/EAP-TTLS(Extensible Authentication Protocol-Tunneled Transport Layer Security)는 사용자 ID 및 암호를 사용합니다.
- EAP-TLS(일부 모델에서는 사용할 수 없음)
  EAP-TLS(Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security)는 인증에 사용자 ID 및 클라이언트 인증서를 사용합니다. CA 인증서를 사용하여 SSL 서버 인증서를 확인할 수도 있습니다.

| 내부 인증 방법(일부 모델에서는 사용할 수 없음)
| 선택한 인증 방법에 따라 내부 인증 방법 중 하나를 지정해야 합니다.

- NONE
  MS-CHAPv2는 프로비전에 사용되며 두 번째 단계 인증 방법에 해당하는 EAP-FAST에 대한 방법입니다.
- MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2(Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol version 2)는 EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS에 대한 내부 인증 방법입니다.
- GTC
  GTC(Generic Token Card)는 EAP-FAST/PEAP에 대한 내부 인증 방법입니다.
- MS-CHAP
  MS-CHAP(Microsoft-Challenge Handshake Authentication Protocol)는 EAP-TTLS에 대한 내부 인증 방법입니다.
- CHAP
  CHAP(Challenge Handshake Authentication Protocol)는 EAP-TTLS에 대한 내부 인증 방법입니다.
- PAP
  PAP(Password Authentication Protocol)는 EAP-TTLS에 대한 내부 인증 방법입니다.

| 암호화 방법

- None
  사용한 암호화 방법이 없습니다.
- WEP(Wired Equivalent Privacy)
  데이터는 사용자가 선택한 보안 키와 함께 전송되고 수신됩니다.
- TKIP
  TKIP(Temporal Key Integrity Protocol)는 침입자가 수동으로 할당된 WEP 키의 사용으로 인한 보안상 취약점을 공격하기 위해 의존할 수 있는 예측 가능성을 제거합니다. TKIP 키는 자동으로 생성되고 WEP 키보다 깁니다.
- AES
  AES(Advanced Encryption Standard)는 Wi-Fi®가 인증된 강력한 암호화 표준입니다.
- CKIP
  Cisco Systems, Inc.의 LEAP에 대한 원래 키 무결성 프로토콜입니다.