| Konfiguration der IP-Adresse
| Ihr Wireless-Gerät (Drucker/Multifunktionsgerät) muss, um eine IP-Adresse nutzen zu können, konfiguriert werden. Es stehen zwei Optionen zur Verfügung: IP-Adresse automatisch zuweisen: Diese Option können Sie verwenden, wenn ein DHCP-Server in Ihrem Netzwerk vorhanden ist.
Statische IP-Adresse einrichten: Verwenden Sie diese Option, wenn Sie keinen DHCP-Server in Ihrem Netzwerk nutzen und die Einstellungen der IP-Adresse und Subnetzmaske manuell vornehmen möchten.
Falls Sie Fragen zu diesen Optionen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Systemadministrator.
Hinweis: Ist die Option „IP-Adresse automatisch zuweisen“ aktiviert, versucht Ihr Wireless-Gerät (Drucker/Multifunktionsgerät) seine IP-Adresse vom DHCP-Server zu beziehen. Wenn keine Kommunikation zum DHCP-Server aufgebaut werden kann, da der DHCP-Server nicht verfügbar ist oder Sie die Wireless-Sicherheitseinstellungen falsch konfiguriert haben, wechselt Ihr Wireless-Gerät (Drucker/Multifunktionsgerät) zu einer APIPA-basierten IP-Adresse im Bereich zwischen 169.254.0.1 und 169.254.255.254.