Беспроводной (Предприятие)

Обзор
  На этой странице можно настроить беспроводную сеть с помощью IEEE 802.1x.
Режим связи
  Существует два типа беспроводных сетей: режим инфраструктуры и прямое подключение (Ad-hoc)
Инфраструктура
  Главным элементом сети в режиме инфраструктуры является центральная точка доступа (обычно беспроводной маршрутизатор). Именно через эту центральную точку доступа устройство Brother принимает все задания печати.
Имя беспроводной сети (SSID)
  Идентификатор SSID (Service Set Identifier) указывает, какую беспроводную сеть нужно использовать.
Канал
  В беспроводных сетях Ethernet используются каналы. Можно использовать до 13 каналов. Однако в большинстве стран число доступных каналов ограничено.
Метод проверки подлинности и режим шифрования
  В большинстве беспроводных сетей используются настройки безопасности.
  Параметры безопасности определяют метод проверки подлинности (как устройство идентифицирует себя в сети) и шифрование (как шифруются пересылаемые через сеть данные).
  Если при настройке беспроводного устройства неправильно указать эти параметры, то оно не сможет подключиться к беспроводной сети.
  Поэтому настраивать эти параметры нужно внимательно.
  Чтобы узнать, какие способы проверки подлинности и шифрования поддерживает ваше беспроводное устройство при использовании IEEE 802.1x, смотрите информацию ниже.
Методы проверки подлинности
  Данное устройство поддерживает следующие способы проверки подлинности, использующие IEEE 802.1x:
LEAP
  В Cisco® LEAP (легкий расширяемый протокол проверки подлинности), разработанном компанией Cisco Systems, Inc., для проверки подлинности используется имя пользователя и пароль.
EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS
  Cisco® EAP-FAST (Протокол расширенной проверки подлинности - Гибкая проверка подлинности через безопасное туннелирование)/ PEAP (Защищенный протокол расширенной проверки подлинности) /EAP-TTLS (Протокол расширенной проверки подлинности - Туннелированный протокол безопасности транспортного уровня) использует идентификатор пользователя и пароль для проверки подлинности. Кроме того, можно проверить сертификат сервера с помощью сертификата ЦС.
EAP-TLS
  EAP-TLS (Протокол расширенной проверки подлинности - безопасность транспортного уровня) для проверки подлинности использует идентификатор пользователя и сертификат клиента.
  Кроме того, можно проверить сертификат сервера SSL с помощью сертификата ЦС.
Внутренние способы проверки подлинности
  Необходимо указать один из внутренних способов проверки подлинности в соответствии с тем, который вы выбрали.
  Устройство поддерживает следующие внутренние способы проверки подлинности:
  - НЕТ
  - MS-CHAPv2
  - GTC
  - MS-CHAP
  - CHAP
  - PAP
НЕТ
  MS-CHAPv2 используется для подготовки и является способом для EAP-FAST, соответствующим способу проверки подлинности второй фазы.
MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2 (Протокол проверки пароля Microsoft версии 2) представляет собой внутренний способ проверки подлинности для EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
GTC
  GTC (Универсальная физическая карта доступа) представляет собой внутренний способ проверки подлинности для EAP-FAST/PEAP.
MS-CHAP
  MS-CHAP (Протокол проверки пароля Microsoft) представляет собой внутренний способ проверки подлинности для EAP-TTLS.
CHAP
  CHAP (Протокол проверки пароля) представляет собой внутренний способ проверки подлинности для EAP-TTLS.
PAP
  PAP (Протокол проверки пароля) представляет собой внутренний способ проверки подлинности для EAP-TTLS.
Методы шифрования
  Для непосредственной защиты данных применяется шифрование. Это устройство поддерживает следующие методы:
TKIP
  TKIP (Протокол шифрования с использованием временных ключей) устраняет предсказуемость, на которую могут рассчитывать злоумышленники при использовании уязвимости, вызванной применением WEP-ключей, назначаемых вручную. Ключи TKIP генерируются автоматически и они длиннее, чем ключи WEP.
AES
  AES (стандарт расширенного шифрования) является стандартом устойчивого шифрования, авторизированным Wi-Fi®.
CKIP
  Исходный протокол целостности ключа для LEAP, созданный компанией Cisco Systems, Inc.
Идентификатор пользователя
  Введите идентификатор пользователя для проверки подлинности IEEE 802.1x.
Пароль
  Введите пароль для проверки подлинности IEEE 802.1x (при использовании EAP-TLS вводить пароль не нужно).
Сертификат клиента
  Выберите сертификат клиента для проверки подлинности EAP-TLS.
  Чтобы выбрать сертификат клиента, необходимо предварительно задать его на странице "Настройка сертификата" (выбирать сертификат клиента при использовании способа проверки подлинности требуется только для EAP-TLS).
Проверка сертификата сервера
  Выберите способ проверки сертификата сервера (при использовании LEAP способ проверки выбирать не нужно).
Без проверки
  Сертификат сервера надежен и не требует проверки.
Серт. ЦС
  Сертификат сервера, поставляемый ЦС, проверяется сертификатом ЦС, установленным в этом устройстве.
  Чтобы использовать сертификат ЦС, необходимо предварительно задать его на странице "Настройка сертификата".
Серт. ЦС + идентификатор сервера
  Проверяется сертификат сервера (поставляемый ЦС посредством сертификата ЦС, установленного в этом аппарате) и общее имя (идентификатор сервера). Обратите внимание, что необходимо предварительно задать сертификат ЦС на странице "Настройка сертификата".
Идентификатор сервера
  Введите идентификатор сервера для проверки сертификата сервера.
  Идентификатор сервера является общим именем сертификата сервера.
Сертификат
  Если используется сертификат клиента или сертификат ЦС, необходимо заранее задать сертификат ЦС на странице "Сертификат".