Estado de 802.1x autentificación

Visión general
  En esta página puede configurar los ajustes cableados de IEEE 802.1x.
  Aviso: Si no especifica correctamente estas opciones al configurar su dispositivo de red, no podrá conectarse a la red IEEE 802.1x.
  Consulte la siguiente información para ver qué método de autenticación admite su dispositivo de red con IEEE 802.1x.
Método de autentificación
  Este dispositivo admite los siguientes métodos con IEEE 802.1x:
  - EAP-MD5
  - EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS
  - EAP-TLS
EAP-MD5
  EAP-MD5 (Protocolo de autenticación ampliable-Síntesis de mensajes 5) utiliza un ID de usuario y un certificado de cliente para la autenticación.
EAP-FAST
PEAP
EAP-TTLS
  EAP-FAST (Protocolo de autenticación ampliable-Autenticación flexible mediante tunelización segura)/PEAP (Protocolo protegido de autenticación ampliable)/EAP-TTLS (Protocolo de autenticación ampliable-Seguridad de nivel de transporte tunelizado) de Cisco® utilizan un ID de usuario y una contraseña para la autenticación. Puede verificar el certificado del servidor con el certificado CA.
EAP-TLS
  EAP-TLS (Protocolo de autenticación ampliable-Seguridad de nivel de transporte) utiliza un ID de usuario y un certificado de cliente para la autenticación.
  También puede verificar el certificado del servidor SSL mediante el certificado CA.
Método interno de autenticación
  Tiene que especificar uno de los métodos internos de autenticación conforme al que haya seleccionado.
  Este dispositivo admite los siguientes métodos internos de autenticación:
  - NINGUNO
  - MS-CHAPv2
  - GTC
  - MS-CHAP
  - CHAP
  - PAP
NINGUNO
  MS-CHAPv2 sirve para el aprovisionamiento, y el método de EAP-FAST correspondiente al método de autenticación de segunda fase.
MS-CHAPv2
  MS-CHAPv2(Microsoft-Protocolo de autenticación por desafío mutuo versión 2) es un método interno de autenticación para EAP-FAST/PEAP/EAP-TTLS.
GTC
  GTC (Tarjeta de testigo genérica) es un método interno de autenticación para EAP-FAST/PEAP.
MS-CHAP
  MS-CHAP (Microsoft-Protocolo de autenticación por desafío mutuo) es un método interno de autenticación para EAP-TTLS.
CHAP
  CHAP (Protocolo de autenticación por desafío mutuo) es un método interno de autenticación para EAP-TTLS.
PAP
  PAP (Protocolo de autenticación de contraseña) es un método interno de autenticación para EAP-TTLS.
ID de usuario
  Escriba el ID de usuario para la autenticación IEEE 802.1x.
Contraseña
  Escriba la contraseña para la autenticación IEEE 802.1x. (No tiene que escribirla si usa EAP-TLS.)
Certificado de cliente
  Seleccione el certificado de cliente para usar EAP-TLS. Antes tiene que configurar el certificado de cliente en la página "Configurar certificado".
  (Solamente es necesario seleccionar el certificado cliente para EAP-TLS.)
Verificación del certificado del servidor
  Seleccione el método de verificación del certificado del servidor. (No tiene que seleccionarlo si usa EAP-MD5.)
No verificar
  Usted confía en el certificado del servidor sin verificarlo.
Cert. CA
  EL certificado del servidor emitido por la CA es verificado por el certificado CA instalado en esta máquina. Antes de poder utilizar un certificado CA, tiene que configurarlo en la página "Configurar certificado".
Cert. CA + ID servidor
  Se verifican el certificado del servidor (emitido por la CA mediante el certificado CA instalado en esta máquina) y el nombre común (ID del servidor). Recuerde que antes tiene que configurar el certificado CA en la página "Configurar certificado".
ID del servidor
  Configure el ID del servidor para usar la verificación de certificados de servidores. El ID del servidor es el nombre común del certificado del servidor.
Certificado
  Si usa el certificado de cliente o el CA, antes tiene que configurar el certificado CA en la página "Certificado".