Ethernet

Overzicht
  Op deze pagina stelt u de modus voor de Ethernet-verbinding in. Met Auto wordt de verbindingsmodus automatisch geselecteerd door de afdrukserver. Als de verbinding met Auto mislukt, probeer dan een statische configuratie en selecteer 100BaseTX of 10BaseT als verbindingsmodus.
  OPMERKING: Als u een onjuiste statische verbindingsmodus selecteert, is communicatie met de afdrukserver misschien niet mogelijk.
Jumboframe (alleen voor ondersteunde modellen)
  Met jumboframes is de communicatiesnelheid hoger, doordat grotere pakketten met gegevens worden verzonden. Jumboframes zijn alleen mogelijk bij de modus 1000BaseT.
  Om jumboframes te kunnen gebruiken moeten alle apparaten in het netwerk (de netwerkadapter van de computer, hubs, switches en routers in uw netwerk) jumboframes ondersteunen. Als er ook maar één apparaat in uw netwerk is dat geen jumboframes ondersteunt, kan de netwerkcommunicatie mislukken.