Ethernet

Visión general
  En esta página puede controlar el modo de enlace con Ethernet. Si elige la opción Auto, el servidor de impresión seleccionará automáticamente el modo de enlace. Si no puede conectarse con la opción Auto, pruebe con una configuración estática y seleccione un modo de enlace estático: 100BaseTX o 10BaseT.
  NOTA: si configura un modo de enlace estático incorrecto, no podrá comunicarse con su servidor de impresión.
Jumbo Frame (solo para los modelos compatibles)
  Como la tecnología de Jumbo Frame permite enviar paquetes de datos mayores, la comunicación es más rápida. Esta tecnología solo se puede usar en el modo 1000BaseT.
  La tecnología Jumbo Frame exige que todos los periféricos tales como PC (adaptadores de redes/LAN), concentradores, conmutadores y routers de la red admitan la tecnología de Jumbo Frame. Si hay dispositivos en su LAN/red incompatibles con esta tecnología, no podrá comunicarse por red.