Crear CSR

Visión general
  Este servidor de impresión crea una CSR (solicitud de firma de certificado) que se va a emitir mediante un certificado de una CA (Autoridad certificadora).
  Cuando la CA emita un certificado, instalar en la página "Instalar certificado".
  NOTA :
  Cuando esta impresora crea un certificado, se elimina el certificado anterior.
  Instalar el certificado emitido con la última CSR para esta impresora.
Nombre común
  Escribir un nombre común para el certificado(Obligatorio).
  El nombre común no puede tener más de 64 bytes de largo.
  Introducir un identificador (dirección IP, nombre de host o nombre de dominio) que se usará para acceder a esta impresora mediante la comunicación SSL/TLS.
  El nombre de host se muestra por defecto.
Organización
  Introducir su organización, corporación o empresa (opcional).
  La organización no puede tener más de 64 bytes de largo.
Unidad organizativa
  Introducir su departamento o división (opcional).
  La unidad de organización no puede tener más de 64 bytes de largo.
Ciudad/Localidad
  Introducir la ciudad en la que está situada su organización (opcional).
  La ciudad/localidad no puede tener más de 64 bytes de largo.
Estado/Provincia
  Introducir el estado o la provincia en la que está situada su organización (opcional).
  El estado/provincia no puede tener más de 64 bytes de largo.
País/Región
  Introducir el país o la región en la que está situada su organización (opcional).
  Se tiene que escribir el país con el código ISO 3166, formado por dos caracteres.
Configurar partición extendida
SubjectAltName
Automático (Registrar IPv4)
  Registrar IPv4
Manual
  Se tiene que especificar el tipo y valor (por ej. DNS:www.brother.co.jp). Otros tipos admitidos: correo electrónico, URI, RID, IP, OtroNombre.
  Se puede escribir un máximo de 256 bytes de caracteres UTF8.
Algoritmo de clave pública
  Seleccione la longitud de la clave pública.
  Se recomienda seleccionar el ajuste predeterminado porque es el que proporciona la máxima seguridad. Los otros ajustes de seguridad solamente se recomiendan si el dispositivo no es compatible con el nivel máximo de seguridad.
  RSA(2048 bits) : Longitud de la clave RSA 2048 bits (predeterminada)
  RSA(1024 bits) : Longitud de la clave RSA 1024 bits
Algoritmo implícito
  Seleccione el algoritmo implícito para la firma.
  Se recomienda seleccionar el ajuste predeterminado porque es el que proporciona la máxima seguridad. Los otros ajustes de seguridad solamente se recomiendan si el dispositivo no es compatible con el nivel máximo de seguridad.
  SHA256 : Algoritmo implícito SHA256 (predeterminado)
  SHA1 : Algoritmo implícito SHA1