| Konfigurera nätverksnyckel
| Ange rätt nätverksnyckel och klicka på “Nästa”. Det finns olika regler för varje säkerhetsmetod.
| Öppet system/delad nyckel med WEP Nyckeln är ett 64-bitars eller 128-bitars värde som måste anges i ASCII eller hexadecimalt format.

- 64 (40)-bitars ASCII:
  Använder 5 texttecken, t.ex. “WSLAN” (skiftlägeskänsligt).
- 64 (40)-bitars hexadecimalt:
  Använder 10 tecken med hexadecimala data, t.ex. “71f2234aba”.
- 128 (104)-bitars ASCII:
  Använder 13 texttecken, t.ex. “Wirelesscomms” (skiftlägeskänsligt).
- 128 (104)-bitars hexadecimalt:
  Använder 26 tecken med hexadecimala data, t.ex. “71f2234ab56cd709e5412aa2ba”.

WPA-PSK/WPA2-PSK och TKIP eller AES
Använder en i förväg delad nyckel (PSK) med 8 eller fler tecken, upp till högst 63 tecken.