Ethernet

Überblick
  Auf dieser Seite können Sie die Ethernet-Betriebsart steuern. Bei Auto wählt der Druckserver die Betriebsart automatisch. Wenn mit der Einstellung Auto keine Verbindung hergestellt werden kann, versuchen Sie es mit einer statischen Konfiguration und wählen Sie die statische Betriebsart 100BaseTX oder 10BaseT.
  HINWEIS: Wenn Sie eine falsche statische Betriebsart einstellen, können Sie den Druckserver möglicherweise nicht ansprechen.
Jumbo Frame (nur für unterstützte Modelle)
  Mit Jumbo-Frame-Unterstützung wird die Kommunikation durch größere Datenpakete schneller. Jumbo-Frame-Technologie ist nur im 1000BaseT-Modus verfügbar.
  Für die Jumbo-Frame-Unterstützung müssen alle Peripheriegeräte im Netzwerk, wie zum Beispiel PCs (LAN/Netzwerkadapter), Hubs, Switches und Router die Jumbo-Frames unterstützen. Wenn in Ihrem LAN/Netzwerk Geräte Jumbo-Frames nicht unterstützen, kann es zu Fehlern bei der Netzwerkkommunikation kommen.