Créer un certificat auto signé

Généralités
  Ce serveur d'impression émet son propre certificat et sa propre clé secrète.
  Ce certificat vous permet d'utiliser facilement la communication SSL/TLS, sans l'aide d'une autorité de certification (AC).
Nom commun
  Saisissez le nom courant du certificat(Obligatoire).
  La longueur du nom courant est inférieure à 64 octets.
  Saisissez un identifiant, tel qu'une adresse IP, un nom d'hôte ou un nom de domaine, qui doit être utilisé lors de l'accès à l'imprimante via la communication SSL/TLS.
  Le nom d'hôte s'affiche par défaut.
Date de validité
  Saisissez la date de validité.
Algorithme de clé publique
  Sélectionnez la longueur de la clé publique.
  Il est recommandé de sélectionner le réglage par défaut car il propose le niveau de sécurité le plus élevé. Les autres réglages de sécurité ne sont recommandés que si le périphérique ne prend pas en charge le niveau de sécurité le plus élevé.
  RSA (2048 bits) : longueur de clé RSA 2048 bits (par défaut)
  RSA (1024 bits) : longueur de clé RSA 1024 bits
Algorithme de chiffrement
  Sélectionnez l'algorithme de chiffrement pour la signature.
  Il est recommandé de sélectionner le réglage par défaut car il propose le niveau de sécurité le plus élevé. Les autres réglages de sécurité ne sont recommandés que si le périphérique ne prend pas en charge le niveau de sécurité le plus élevé.
  SHA256 : algorithme de chiffrement SHA256 (par défaut)
  SHA1 : algorithme de chiffrement SHA1